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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Подстепки учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Ставропольский и сельского поселения Подстепки.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Подстепки;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Подстепки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 № 295;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Подстепки;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектов местного значения сельского поселения Подстепки, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (инженерной инфраструктуры) (М 1:10000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (транспортной инфраструктуры) (М 1:10000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (М 1: 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Подстепки полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Подстепки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Подстепки.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Подстепки, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

 1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Подстепки, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Подстепки об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Подстепки на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Подстепки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Подстепки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Подстепки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Подстепки, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Подстепки, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Подстепки, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Подстепки, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Подстепки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Подстепки, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Подстепки I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов. 

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Ставропольский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения. 

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

1.18. Все вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению), в связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения 

объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский
Самарской области, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Спортивный комплекс с бассейном
	село Подстепки, площадка № 1
	строительство
	2033
	0,8790 га
	Уточняется заданием на проектирование
	бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м (900м2), спортивные залы 15х30 (450м2), 12х12 (144 м2);
вместимость до 100 посещений в смену
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 

	2.
	Спортивный комплекс с бассейном и футбольным полем
	село Подстепки, площадка № 18
	строительство
	2033
	3,6 га
	Уточняется заданием на проектирование
	спортивные залы 2043 м2; бассейн с зеркалом воды 50х18м; 
вместимость – 106 посещений в смену; 
футбольное поле 7000 м2, спортивные площадки 4000 м2
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта требуется в случае размещения трибун (уточняется заданием на проектирование)

	3.
	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, ул. 40 лет Победы
	строительство
	2033
	
	
	каток, 1000 м2, летом игровая площадка
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта требуется в случае размещения трибун (уточняется заданием на проектирование)

	4.
	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, зона отдыха, западнее площадки №4
	строительство
	2033
	1,0 га
	
	теннисные корты 8000 м2, тренажёрные площадки 300 м2
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта требуется в случае размещения трибун (уточняется заданием на проектирование)

	5.
	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, площадка № 2
	строительство
	2033
	
	
	площадка для спортивных игр 1800 м2
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта требуется в случае размещения трибун (уточняется заданием на проектирование)

	6.
	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, площадка № 14
	строительство
	2033
	0,96 га
	
	футбольное поле, спортивные площадки
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта требуется в случае размещения трибун (уточняется заданием на проектирование)

	7.
	Спортивный комплекс
	село Подстепки, площадка № 14
	строительство
	2033
	1,0 га
	Уточняется заданием на проектирование
	спортивные залы 1675 м2
вместимость до 100 посещений в смену;
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 


2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Объект культуры и искусства
	село Подстепки, площадка № 14
	строительство
	2033
	
	Уточняется заданием на проектирование
	335 мест
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	2.
	Объект культуры и искусства, центр досуга
	село Подстепки, 
ул. Полевая
	строительство
	2033
	1,5 га
	Уточняется заданием на проектирование
	500 мест
	

	3.
	Объект культуры и искусства, центр досуга
	село Подстепки, 
ул. 40 лет Победы
	строительство
	2033
	
	Уточняется заданием на проектирование
	250 мест
	


2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей
и организации обустройства мест массового отдыха населения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка
	Площадь объекта, 

га
	Иные характеристики
	

	1.
	Благоустройство зоны отдыха населения (оборудование пляжа, устройство пешеходных дорожек)
	село Подстепки, площадка №4
	строительство
	2033
	21,2136 га


	Уточняется заданием на проектирование
	-
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется 


2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	площадка № 2
	
	
	6,14
	10 кВ 
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	1,6
	10 кВ 
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	0,95
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,35
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	1,2
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	1,1
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,2
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	0,65
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,6
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	1,2
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 14
	
	
	0,9

1,6
	10 кВ

6 кВ
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	0,58
	10 кВ
	

	2.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	1 шт. мощностью 160 кВа, 

коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,55

2 шт. мощностью 1000 кВ,

1 шт. мощностью 630 кВ 
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	11 шт. мощностью 160 кВа,

1 шт. мощностью 63 кВА,

3 шт. мощностью 40 кВА,

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,55
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа,

1 шт. мощностью 63 кВА, 

1 шт. мощностью 40 кВА, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,38
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	2 шт. мощностью 160 кВа,

1 шт. мощностью 40 кВА, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,56
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	1 шт. мощностью 100 кВа, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,67
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	4 шт. мощностью 160 кВа,

1 шт. мощностью 63 кВА, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,58
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 

2 шт. мощностью 63 кВА, 

коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,55
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	
	1 шт. мощностью 250 кВа, 

1 шт. мощностью 63 кВА, 

коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,48
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 

1 шт. мощностью 63 кВА, 

коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,58
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 

1 шт. мощностью 40 кВА, 

коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,63
	

	
	
	западнее площадки №6
	
	
	
	1 шт. мощностью 100 кВа, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,67
	

	
	
	ул.40 лет Победы
	
	
	
	1 шт. мощностью 100 кВа, 

коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,67
	

	
	
	площадка № 14
	
	
	
	2 шт. мощностью 160 кВа, 

трансформатора  Кз = 0,63
	

	
	
	площадка №18
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 

трансформатора  Кз = 0,63
	


2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода


	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	пер. Больничный
	
	
	0,12
	-
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	ориентировочно 2,638
	-
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	24,53
	-
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3
	-
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	0,07
	-
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,8
	-
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	1,5
	-
	

	
	
	площадки № 14
	
	
	13,2
	-
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	-
	

	2.
	Водозабор
	село Подстепки, в том числе
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	артезианская скважина Q=120 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	120 тыс. куб.м
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	2 водозабора 
(по 1 артезианской скважине) 160 тыс. куб.м
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=40 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=175 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=24 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=28 куб.м/сут
	

	3.
	Водопроводные очистные сооружения
	ул. 40 лет Победы
	строительство
	2033
	
	600 куб.м./сут
	


2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные очистные сооружения
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	площадка № 12
	
	
	
	производительность до 550 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	производительность до 650 куб.м/сут
	

	2.
	Канализационные сети
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории



	
	
	площадка № 1
	
	
	ориентировочно 9,376
	-
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	17,45
	-
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3,2
	-
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	3,75
	-
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,45
	-
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,8
	-
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	0,85
	-
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	
	

	3.
	Канализационная насосная станция
	село Подстепки, в том числе: 
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут , 5 шт.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	производительность – до 97 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут, 2 шт.
	


2.7. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Котельная 
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

	
	
	площадка № 1
	
	
	Q=~0,8 Гкал/ч
	3 шт.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	Q=~0,5 Гкал/ч
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	Q=~0,5 Гкал/ч
	1 шт.
	

	
	
	ул. 40 лет Победы
	
	
	Q=~0,35 Гкал/ч
	2 шт.
	

	2.
	Центральный тепловой пункт
	село Подстепки, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	строительство
	2033
	
	1 шт. 
Мощность 10 МВт
	

	3.
	Сети теплоснабжения
	село Подстепки, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	строительство
	2033
	ориентировочно 7,626
	
	


2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод низкого давления
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

	
	
	площадка № 1
	
	
	ориентировочно 0,27
	Газопровод низкого давления выполнить из полиэтиленовых труб.

К установке принимаются трубы по ГОСТ Р 50838-09.

Характеристики газопровода уточнить при подготовке плана трассы.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	15,94
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3,9
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	3,85
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,35
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	5,6
	
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,7
	
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,9
	
	

	
	
	площадка №14
	
	
	9,5
	
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	0,85
	
	

	2.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	-
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 1 шт.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 2 шт.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 3 шт.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 2 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 2 шт.
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 1 шт.
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 1 шт.
	

	
	
	площадка № 14
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 3 шт.
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	-
	для редуцирования среднего давления на низкое 
(Q – 1500 м3/ч при Pвх-0,2МПа)* - 1 шт.
	


2.9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	площадка № 1
	
	
	20,1
	главная улица – 3,6 км

основная улица – 15,6 км

второстепенная улица – 0,9 км
IV категория
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	15,94
	главная улица – 1,5 км

основная улица – 14,44 км
IV категория
	

	
	
	пер. Больничный
	
	
	0,1
	второстепенная улица, 
IV категория
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	2,3
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	1,4
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	4,6
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	0,8
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,5
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	0,7
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,8
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	0,7
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 12
	
	
	2,325
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 14
	
	
	18,7
	основная улица, IV категория
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	основная улица, IV категория
	


2.10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Площадь земельного

участка, га
	Площадь объекта, кв.м
	Иные характеристики
	

	1.
	Кладбище
	село Подстепки, в границах кадастрового квартала63:32:1702006 
	строительство
	2033
	
	5,0749 га
	1 очередь
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м

	2.
	Кладбище
	
	строительство
	2033
	
	4,4293 га
	2 очередь
	

	3.
	Кладбище
	
	строительство
	2033
	
	4,5708 га
	3 очередь
	


3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Подстепки, за исключением линейных объектов

	Вид зоны 
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Плотность населения, чел./га

	Жилые зоны (701010100)
	1678,00
	0,3
	0,6
	15

	
	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Подстепки планируется на следующих площадках: 

на площадке № 1 общей площадью территории – 147,5 га, расположенной севернее села (планируется размещение жилых домов усадебного и коттеджного типов, многоквартирные малоэтажные дома, индивидуальные жилые дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 922 576 кв.м);

на площадке № 2 общей площадью территории – 220,31 га, расположенной севернее села (планируется размещение 1081 участок под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 162 150 кв.м, расчетная численность населения – 3 650 человек);

на площадке № 3 общей площадью территории – 29,9 га, расположенной северо-западнее села (планируется размещение 139 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 20 850 кв.м, расчетная численность населения – 487 человек);

на площадке № 4 общей площадью территории – 21,1 га, расположенной юго-западнее села, с прилегающей рекреацией общей площадью 22,7 га (планируется размещение 82 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 300 кв.м, расчетная численность населения – 287 человек);

на площадке № 5 общей площадью территории – 2 га, расположенной севернее села, восточнее площадки № 3 (планируется размещение 14 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 100 кв.м, расчетная численность населения – 49 человек);

на площадке № 6 общей площадью территории – 37,8 га, расположенной северо-западнее села (планируется размещение 427 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 64 050 кв.м, расчетная численность населения – 1494 человек);

на площадке № 7 общей площадью территории – 37,8 га, расположенной анклавом северо-западнее села (планируется размещение 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5737,5 кв.м, расчетная численность населения – 45 человек);

на площадке № 8 общей площадью территории – 17,6 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 200 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 30 000 кв.м, расчетная численность населения – 700 человек);

на площадке № 9 общей площадью территории –9,9 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 46 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 900 кв.м, расчетная численность населения – 161 человек);

на площадке № 10 общей площадью территории – 5 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 27 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 050 кв.м, расчетная численность населения – 95 человек);

на площадке № 11 общей площадью территории – 7 га, расположенной севернее села (планируется размещение 32 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 800 кв.м, расчетная численность населения – 112 человек).

на площадке № 12 общей площадью территории – 46,5 га, расположенной анклавом севернее села, южнее территории Особой экономической зоны (планируется размещение 236 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 39450 кв.м, расчетная численность населения – 920 человек).

на площадке № 13 общей площадью территории – 20,0 га, расположенной анклавом севернее села, южнее территории Особой экономической зоны (планируется размещение 157 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 23550 кв.м, расчетная численность населения – 549 человек).

на площадке № 14 общей площадью территории – 196,4962 га, расположенной северо-западнее села, включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 1339 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 200850 кв.м, расчетная численность населения – 4687 человек).

на площадке № 15 общей площадью территории – 19,3 га, расположенной северо-восточнее села, села включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 90 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 13500 кв.м, расчетная численность населения – 315 человек).

на площадке № 16 общей площадью территории – 15 га, расположенной северо-восточнее села, села включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 70 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 10500 кв.м, расчетная численность населения – 245 человек).

на площадке № 17 общей площадью территории – 3,6 га, расположенная анклавом северо-западнее села (планируется размещение 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2250 кв.м, расчетная численность населения – 50 человек).

на площадке № 18 общей площадью территории – 67,9 га, расположенная в центральной части села планируется размещение участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 48000 кв.м, расчетная численность населения – 1200 человек.

Объекты регионального значения:

- фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Подстепки, ул. Воскресенская, встроенный

Объекты местного значения:

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Набережная, 71 а, корпус А (реконструкция), 550 мест, 22 класса;

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Чкалова, 53, корпус Б (реконструкция), 275 мест, 11 классов;

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, площадка № 18, 1650 мест, строительство, 1 очередь, 2023 год, параметры уточнить на дальнейших стадиях разработки градостроительной документации;

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, площадка № 1, 825 мест;

- общеобразовательное учреждение начального общего образования в селе Подстепки, ул. Чкалова, 825 мест;

- дошкольное общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Юбилейная, 9 (реконструкция);

- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 1;

- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 1;

- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 2;

- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 2;

- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 14;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 12;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 15;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 18;
- спортивный комплекс с бассейном и футбольным полем, участок 3,6 га; в составе: спортивные залы 2043 м2; бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м, футбольное поле 7000 м2, спортивные площадки 4000 м2, в селе Подстепки, Площадка №18;

- спортивный комплекс с бассейном, участок 0,8790 га; в составе: бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м (900 м2), спортивные залы 15х30 (450м2), 12х12 (144 м2), в селе Подстепки, Площадка №1;

- спортивный комплекс, село Подстепки, Площадка № 14;

- спортивное плоскостное сооружение, каток, 1000 м2, летом игровая площадка, село Подстепки, ул. 40 лет Победы;
- спортивное плоскостное сооружение, площадка для спортивных игр 1800 м2, село Подстепки, Площадка № 2;
- спортивное плоскостное сооружение, село Подстепки, Площадка № 14;

- объект культуры и искусства, с залом на 335 мест, в селе Подстепки, Площадка №14;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 1;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 2;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 3;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 8;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 9;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 10;

- водозабор, в селе Подстепки, площадка № 11;

- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 1;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 4;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 3;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 2;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 2;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 12;

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 1;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 2;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 3;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 4;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 5;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 6;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 8;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 9;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 10;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 11;

- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 14;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 18; 
- котельная в селе Подстепки, площадка № 1;
- котельная в селе Подстепки, площадка № 2;
- котельная в селе Подстепки, площадка № 3;
- котельная в селе Подстепки, ул. 40 лет Победы;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 1;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 2;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 3;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 4;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 6;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 8;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 9;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 14;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 18;

- центральный тепловой пункт в селе Подстепки, площадка № 1

	Общественно-деловые зоны (701010300)
	25,41
	0,9
	2,6
	-

	
	Объект регионального значения: 

- учреждение среднего профессионального образования в селе Подстепки, ул. Полевая;

- поликлиника (250 посещений в смену);
Объекты местного значения:

- организации дополнительного образования детей: - детская школа искусств, детская музыкальная школа, ул. Полевая;
- объект культуры и искусства с залом на 500 мест, 1,5 га в селе Подстепки, ул. Полевая;
- объект культуры и искусства с залом на 250 мест, в селе Подстепки, ул. 40 лет Победы;

	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400)
	879,82
(в том числе в границах н.п. 101,09)
	0,8
	2,4
	-

	
	объекты регионального значения:

- пожарное депо на 4 автомашины в селе Подстёпки, ул. Полевая, в кадастровом квартале 63:32:1701003;
- мостовой переход через реку Волгу с обходом г.о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу 
М-5 – «Урал» в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский (категория – I, протяженность дороги 97 км, моста 3,3 км);

- «Тольятти – Ягодное» – Подстепки (категория – IV, общая протяженность – 7,9 км), реконструкция;

- «Тольятти – Ягодное» км 18 + 330 – км 26 + 330 (категория – I, общая протяженность – 7,8 км), реконструкция;

- железнодорожная инфраструктура для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» (общая протяженность объекта – 13,9 км, максимальный грузооборот – 1,39 млн. тонн в год);
Объекты местного значения:

- водопроводные очистные сооружения, в селе Подстёпки, ул. Полевая, в кадастровом квартале 63:32:1701001

	Зоны сельскохозяйственного использования (701010500)
	7788,26 
(в том числе в границах н.п. 185,05)
	-*
	-*
	-

	Зоны рекреационного назначения (701010600)
	38,72
	-*
	-
	-

	
	объекты местного значения:

- спортивное плоскостное сооружение, участок 1,0 га, теннисные корты 8000 м2, тренажёрные площадки 300 м2, село Подстепки, зона отдыха, западнее площадки №4

- благоустройство зоны отдыха населения (оборудование пляжа, устройство пешеходных дорожек, общая площадь благоустраиваемых территорий – 21,2136 га, площадка №4, берег р.Волга)

	Зоны специального назначения (701010700)
	18,73
	-*
	-*
	-

	
	объекты местного значения:

- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 5,0749 га, 1 очередь;
- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 4,4293 га, 2 очередь;
- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 4,5708 га, 3 очередь.

	Зона озелененных территорий специального назначения (701010703)
	12,93
	-*
	-*
	-


)* параметры определяются при разработке документации по планировке территории;
" - " параметры не устанавливаются
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