Утверждены решением 
Собрания представителей 
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 30.12.2013 № 38




[bookmark: _Toc358626261][bookmark: _Toc292202004][bookmark: _Toc292201930][bookmark: _Toc292201850][bookmark: _Toc292201097][bookmark: _Toc358626219]ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
(Внесение изменений)
Сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области
(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения                          Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области                          от 02.07.2015 № 12, от 14.04.2016 № 14, от 26.05.2016 № 16, от 26.09.2016 № 31, 
от 20.10.2016 № 33, от 14.08.2017 № 24, от 14.09.2017 № 30, 
от 22.03.2018 № 8, от 29.07.2021 № 23, от 29.12.2022 №41, от 13.09.2023 № 19) 

Картаградостроительного зонирования 
(Часть II)
Градостроительные регламенты
(Часть III)










СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	3
ГЛАВА 8. Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения Подстепки	3
Статья 17. Карта градостроительного зонирования	3
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5
Глава 9. Градостроительные регламенты в части установления видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	5
Статья 18. Виды территориальных зон	5
Статья 19. Градостроительные регламенты	9
Статья 20. Земли, в отношении которых градостроительные регламенты не распространяется, не устанавливаются	100
ГЛАВА 10. Ограничения использования земельных участков, и объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми условиями использования территорий	100
Статья 21. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми условиями использования территорий	100
ГЛАВА 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения	124
Статья 22. Общие положения	124
ГЛАВА 12. Сведения о границах территориальных зон	137
Статья 23. Общие положения	137


[bookmark: _Toc352073839][bookmark: _Toc354996785]

[bookmark: _Toc83892924][bookmark: _Toc102208941]ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc102208942]ГЛАВА 8. Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения Подстепки
[bookmark: _Toc102208943]Статья 17. Карта градостроительного зонирования
1. На карте градостроительного зонирования отображены все установленные территориальные зоны и иные земли, в отношении которых градостроительные регламенты не распространяются и не устанавливаются.
2.	На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий.
2. На карте градостроительного зонированияустановлены территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. 
Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
Указанные территории обозначены на картах градостроительного зонирования условным обозначением «Территория комплексного развития». 
В отношении указанных территорий в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 41 Градостроительного КодексаРоссийской Федерации в целях размещения объектов капитального строительства обязательной является подготовка документации по планировке территории. 
При подготовке документации по планировки территории должны соблюдаться расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, изложенные в статье 22 Правил.  В отношении таких территорий может быть заключен один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
3. Карта градостроительного зонирования сельского поселения Подстепки представлена в виде следующих карт:
· Карта градостроительного зонирования (М 1:5 000);
· Карта градостроительного зонирования (М 1:25 000). 
[bookmark: _Toc90044249][bookmark: _Toc83892931]

[bookmark: _Toc102208944]ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
[bookmark: _Toc90044250][bookmark: _Toc102208945]Глава 9. Градостроительные регламенты в части установления видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
[bookmark: _Toc90044251][bookmark: _Toc102208946]Статья 18. Виды территориальных зон
Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования поселения, содержатся в таблице 1.
Таблица 1
Виды территориальных зон
	Условное обозначение 
	Наименование территориальной зоны 
	Описание территориальной зоны 

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки
	Выделяется для обеспечения индивидуального жилого строительства, размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, ведения личного подсобного хозяйства, а также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

	Ж2	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами	
	Выделяется для обеспечения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

	Ж3	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	
	Выделяется для обеспечения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, а также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

	ОЖ
	Зона смешанной жилой и общественной застройки
	Выделяется для обеспечения комплексной жилой застройки, а также объектов обслуживания жилой застройки, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

	ОД
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Выделяется для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

	П

	Зона производственных и коммунально-складских объектов
	Выделена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов. Использование земель в территориальной зоне П устанавливается с учетом санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие негативного воздействия на жилую застройку и окружающую среду.


	ИТ
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Выделена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

	Р2
	[bookmark: _Hlk93766624]Зона отдыха, спорта и туризма
	Выделена для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

	Сх2
	Зона объектов сельскохозяйственного назначения
	Выделены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Использование земель в территориальной зоне Сх2 устанавливается с учетом санитарных норм и правил, обеспечивающих отсутствие негативного воздействия на жилую застройку и окружающую среду.

	Сх3 
	Зона огородничества и садоводства
	Выделена для территорий, предназначенных для осуществления деятельности по садоводству и огородничеству.

	Сх4
	Зона огородничества
	Выделена для территорий, предназначенных для осуществления деятельности по огородничеству.

	[bookmark: _Hlk93766533]Сп1
	Зона специального назначения, связанная с захоронениями
	Выделена для территорий, занятых кладбищами, крематориями, а также размещения соответствующих новых объектов, обеспечения ритуальной деятельности.
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[bookmark: _Toc90044252][bookmark: _Toc102208947][bookmark: _Toc228241018]Статья 19. Градостроительные регламенты
[bookmark: _Hlk145667165][bookmark: _Hlk136629317]Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки(Ж1) (в редакции решения Собрания представителей Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 13.09.2023 № 19)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Ж1 представлены в таблице 2, таблице 3.
Таблица 2
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки (Ж1).
Основные виды разрешенного использования
	[bookmark: _Hlk94524853]Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использов-ания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)
/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв. м)
	максималь-ная площадь
(кв. м)
	
	
	
	
	
	
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	600
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 наземных
/ 20
	60
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.1


2.7.2
	1 / 4,5


1 / 4,5
	20


20

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	300
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 наземных
/ 20
	50
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.1



2.7.2
	1 / 4,5



1 / 4,5
	20



20

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	200
	3000
	- до отдельно стоящих зданий – 3 (Исключение: до общей боковой стены с другим жилым домом (другими жилыми домами) – 0 м)

- до строений и сооружений
- 1

	3 наземных
/ 20
	80
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	2.7.1



2.7.2
	1 / 4,5



1 / 4,5
	20



20

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1 
	/ 12
	90
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	90
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 12
	

	Оказание услуг связи
	3.2.3
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 22
	
	Служебные гаражи

Магазины
	
4.9




4.4
	
/ 12




3 /
	

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	100
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22
	
	Служебные гаражи
Магазины

Площадки для занятий спортом
	
4.9


4.4


5.1.3

	/ 12


3 /



	






	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	4000
	
	10
	/ 20
	
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
	5.1.2



5.1.3
	/ 12




	


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1 

	/ 20
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.9


4.4


4.6


5.1.3


4.6
	
/ 12


3 /


2 /


	

	Религиозное использование
	3.7
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.4


4.9

5.1.3


12.0.2
	
3 /


/ 12


	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 12



	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 12

	

	Государственное управление
	3.8.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1

	/ 12
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 12
	

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего порядка
	8.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 12
	
	
	
	
	

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 12
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 2: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.

Таблица 3
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки(Ж1).
Условно разрешенные виды использования
	[bookmark: _Hlk94524991]Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)
/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-
ного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь
(кв. м.)
	максималь-
ная площадь
(кв. м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	200

	1200

	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	4 / 20
	
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	
2.7.1



2.7.2
	
1 / 4,5



1 / 4,5
	
20



20

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1 

	/ 12
	
	
	
	
	

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 12
	
	
	
	
	

	Общежития
	3.2.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 28
	
	Бытовое обслуживание

Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
3.3


4.9

4.4

4.6


5.1.3
	
/ 12


/ 12

3 /

2 /

	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	
	
Служебные гаражи

	

4.9


	

/ 12


	


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	
	
	
Служебные гаражи
	4.9
	/ 12
	


	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	
	
Магазин

Служебные гаражи
	4.4

4.9
	3 /

/ 12
	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 12
	
20


	Магазины
	4.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	
3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 12
	


	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 12
	


	Общественное питание
	4.6
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 12
	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	3000
	10000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 12
	

	Служебные гаражи
	4.9
	300
	600
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	
	
	
	
	

	Ведение огородничества
	13.1
	600
	2000
	- до строений и сооружений
- 1
	0 / 0
	0
	
	
	
	

	Ведение садоводства
	13.2
	300
	1000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 12
	
	

Размещение гаражей для собственных нужд
	
2.7.2
	

1 / 4,5

	
20


Примечание к таблице 3: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.


Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Ж2 представлены                                     в таблице 4, таблице 5.
Таблица 4
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использов-ания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количес-тво этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	200

	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	4 / 20
	50
	
Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	
2.7.1



2.7.2
	
1 / 4,5



1 / 4,5
	
20



20

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	200
	3000
	- до отдельно стоящих зданий – 3 (Исключение: до общей боковой стены с другим жилым домом (другими жилыми домами) – 0 м)

- до строений и сооружений
- 1
	3 
наземных
/ 20
	80
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	
2.7.1


2.7.2
	
1 / 4,5


1 / 4,5
	
20


20

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 12
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных
услуг

	3.1.1
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 15
	90
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 15
	90
	Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	4.9


4.4

4.6



5.1.3
	/ 15


3 /

2 / 

	

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
4.9

4.4

4.6


5.1.3
	
/15

3 /

2 /



	

	Оказание услуг связи
	3.2.3
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22
	
	
Служебные гаражи
Магазины
	
4.9


4.4

	/ 15


3 /
	

	Общежития
	3.2.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 28
	
	Бытовое обслуживание

Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

	3.3


4.9


4.4

4.6



5.1.3
	/ 15


/ 15


3 /

2 /

	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Служебные гаражи

	
4.9



	
/ 15



	


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	100
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22
	
	Служебные гаражи

Магазины

Площадки для занятий спортом
	
4.9


4.4

5.1.3

	
/ 15


3 /




	






	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	4000
	
	10
	/ 20
	
	
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
	


5.1.2



5.1.3
	


/ 15




	


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 20
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	4.9


4.4

4.6


5.1.3


4.6
	/ 15


3 /

2 /


	

	Религиозное использование
	3.7
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


5.1.3


12.0.2
	

3 /

/ 15


	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 15



	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9



12.0.2
	
3 /

/ 15

	

	Государственное управление
	3.8.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
	/ 15
	
	Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Магазины
	4.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1
	
3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего порядка
	8.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 4: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.
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Таблица 5
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Условно разрешенные виды использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользова-ния
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-
ного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь
(кв. м.)
	максималь-
ная площадь
(кв. м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	600
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	3 наземных
/ 20
	60
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	
2.7.1


2.7.2
	
1 / 4,5


1 / 4,5
	
20


20

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	300
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 наземных
/ 20
	50
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	
2.7.1


2.7.2
	
1 / 4,5


1 / 4,5
	
20


20

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	8 /
	
	Хранение автотранспорта


Бытовое обслуживание

Благоустройство территории
	
2.7.1



3.3


12.0.2
	
1 / 4,5



/ 15
	
20


	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

- до дошкольных образовательных учреждений, объектов начального и среднего общего образования
- 10
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 15
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
Магазин

Служебные гаражи
	
4.4

4.9
	
3 /

/ 15
	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 15
	
20


	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Общественное питание
	4.6
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	3000
	10000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Служебные гаражи
	4.9
	300
	600
	- до отдельно стоящих зданий – 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Ведение огородничества
	13.1
	600
	2000
	- до строений и сооружений
- 1
	0 / 0
	0
	
	
	
	

	Ведение садоводства
	13.2
	300
	1000
	- до отдельно стоящих зданий – 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	
1 / 4,5

	20


Примечание к таблице 5: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.









Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Ж3 представлены                                     в таблице 6, таблице 7.
Таблица 6
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использов-ания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количес-тво этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минимальная площадь (кв.м.)
	максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1200

	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	4 / 20
	50
	
Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	
2.7.1



2.7.2
	
1 / 4,5



1 / 4,5
	
20



20

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	2000
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	8 /20
	50
	Хранение автотранспорта


Бытовое обслуживание

Благоустройство территории
	
2.7.1



3.3


12.0.2
	
1 / 4,5



/ 15
	
20


	Предоставление коммунальных
услуг

	3.1.1
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/  22,5
	90
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22,5
	90
	Служебные гаражи
	
4.9
	
/15
	

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22, 5
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	4.9


4.4

4.6



5.1.3
	/ 15


3 /

2 / 

	

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/22,5
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
4.9

4.4

4.6


5.1.3
	
/15

3 /

2 /



	

	Оказание услуг связи
	3.2.3
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22, 5
	
	
Служебные гаражи
Магазины
	
4.9


4.4

	
/15


3 /
	

	Общежития
	3.2.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/  22,5
	
	Бытовое обслуживание

Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

	3.3


4.9


4.4

4.6



5.1.3
	/ 15


/ 15


3 /

2 /

	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи

	
4.9



	
/ 15



	


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	100
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
Магазины

Площадки для занятий спортом
	
4.9


4.4

5.1.3

	
/ 15


3 /




	






	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	4000
	
	10
	/22,5
	
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом
	

5.1.2



5.1.3
	
/ 15




	


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/  22,5
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	4.9


4.4

4.6


5.1.3


4.6
	/ 15


3 /

2 /


	

	Магазины
	4.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий – 3

- до строений и сооружений
- 1
	
3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий – 3

до строений и сооружений -1

	/22,5
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 15
	

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего порядка
	8.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22,5
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 6: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.


Таблица 7
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Условно разрешенные виды использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользова-ния
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен
ного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	Минимальная площадь
(кв. м.)
	Максималь
ная площадь
(кв. м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	9 и выше /
	75
	Хранение автотранспорта

Бытовое обслуживание

Благоустройство территории
	
2.7.1


3.3


12.0.2
	
1 /4,5


/ 22,5




	
20




	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1


- до дошкольных образовательных учреждений, объектов начального и среднего общего образования
- 10
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Религиозное использование
	3.7
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22,5
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


5.1.3


12.0.2
	
3 /

/ 15


	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22,5
	
	Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 15



	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 22,5
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9



12.0.2
	
3 /

/ 15

	

	Государственное управление
	3.8.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
	

4.9
	

/ 15
	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 15
	
20


	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Общественное питание
	4.6
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	3000
	10000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Служебные гаражи
	4.9
	300
	600
	- до отдельно стоящих зданий – 3

- до строений и сооружений
- 1

	/22,5
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 7: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.





Зона смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны ОЖ представлены в таблице 8.
В границах территориальной зоны Зона смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ) имеются территории в границах которой утверждена документация по планировке территории:
· постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 07.02.2018 № 644 «Об утверждении проекта межевания территории жилого массива «Китеж-2» (I-я очередь), расположенного в границах земельного участка общей площадью 222 900 кв.м. с кадастровым номером 63:32:0000000:9293, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Подстепкинская, участок №1»;
· постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.12.2019 № 109 «Об утверждении документации по планировке территории - проекта межевания территории в границах элементов планировочной структуры проекта планировки, утвержденного Постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области № 63 от 15.08.2019 года»;
· постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.01.2021 № 3 «Об утверждении документации по планировке территории в целях формирования земельных участков для размещения объектов местного значения путем внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением администрации муниципального района Ставропольский от 19.06.2015 года № 5440 (ул.Ежевичная), внесения изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением администрации муниципального района Ставропольский от 04.04.2017 года № 2550, документации по планировке территории, ограниченной ул.Вишневая, ул.Школьная, ул.Каштановая, границей от ул.Михалева до ул.Очарования села Подстепки»;
· постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.10.2021 № 72 «Об утверждении документации по планировке территории - Проекга межевания территории в границах территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами» застроенной многоквартирными домами №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19 по улице 40 лет Победы в селе Подстепки сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области»;
· постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 07.02.2022 № 11 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) ограниченной ул. Приволжская, ул. Вишневая, ул. Заводская, ул. Каштановая с.п. Подстепки за исключением застроенной территории, определенной документацией по планировке территории, утвержденной администрацией м.р. Ставропольский с.п. Подстепки Постановлением №3 от 12.01.2021г. путем разработки документации по планировке территории, ограниченной ул. Вишневая, ул. Школьная, ул. Каштановая, ул. Приволжская и внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением администрации м.р. Ставропольский с.п. Подстепки от 04.04.2017 №2550»;
· постановлением администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.10.2021 № 72 «Об утверждении документации по планировке территории - Проекга межевания территории в границах территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами» застроенной многоквартирными домами №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19 по улице 40 лет Победы в селе Подстепки сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области».
Освоение территории осуществляется в соответствии с утвержденной документацией.


Таблица 8
Зона смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использов-ания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)
/ высота строения
(м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)
/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	600
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 наземных
/ 20
	60
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.1


2.7.2
	1 / 4,5


1 / 4,5
	20


20

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	200

	1200

	- до отдельно стоящих зданий – 3

- до строений и сооружений
- 1

	4 / 20

	
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	

2.7.1


2.7.2
	

1 / 4,5


1 / 4,5
	

20


20

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	200
	3000
	- до отдельно стоящих зданий – 3 (Исключение: до общей боковой стены с другим жилым домом (другими жилыми домами) – 0 м)

- до строений и сооружений
- 1

	3 наземных
/ 20
	80
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственныхнужд
	2.7.1



2.7.2
	1 / 4,5



1 / 4,5
	20



20

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 15
	
	
	
	
	

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 15
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/15
	90
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/15
	90
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 15
	

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/15
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
4.9

4.4

4.6


5.1.3
	
/ 15

3 /

2 /

	

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/15
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
4.9

4.4

4.6


5.1.3
	
/15

3 /

2 /





	

	Оказание услуг связи
	3.2.3
	100
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22
	
	
Служебные гаражи
Магазины
	
4.9


4.4

	
/ 15


3 /
	

	Общежития
	3.2.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 28
	
	Бытовое обслуживание

Служебные гаражи


Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

	
3.3


4.9

4.4

4.6



5.1.3
	
/ 15


/ 15

3 /

2 /

	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Служебные гаражи
	
4.9



	
/15



	



	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	100
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22
	
	Служебные гаражи
Магазины


Площадки для занятий спортом
	
4.9


4.4


5.1.3

	
/ 15


3 /




	






	Стационарно медицинское обслуживание
	3.4.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 22
	
	Служебные гаражи
Магазины
Общественное питание
Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории
	
4.9

4.4


4.6


5.1.3


12.0.2
	
/ 15

3 /


2 /




	

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	4000
	
	10
	/ 20
	
	
Обеспечение занятий спортом в помещениях

Площадки для занятий спортом
	


5.1.2



5.1.3
	


/ 15




	


	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	7500
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1

	/ 22
	
	Общежития

Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории

	3.2.4

4.4


4.6


4.9


5.1.3


12.0.2
	/ 28

3 /


2 /


/ 15


	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 20
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	4.9


4.4

4.6


5.1.3


4.6
	/ 15


3 /

2 /


	

	Религиозное использование
	3.7
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


5.1.3



12.0.2

	
3 /

/ 15


	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 15



	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1 

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9



12.0.2
	
3 /

/ 15


	

	Общественное управление
	3.8
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений


	/ 15
	
	Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
Магазин

Служебные гаражи
	

4.4

4.9
	

3 /

/ 15


	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 15
	
20

	Рынки
	4.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 15
	
20

	Магазины
	4.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	
3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	


	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 15
	


	Общественное питание
	4.6
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	2 /
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 15
	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	3000
	10000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	3 /
	
	
Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.6



4.9
	
2 / 


/ 15
	

	Служебные гаражи
	4.9
	300
	600
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	/ 15
	

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	/ 15
	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 15
	

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Связь
	6.8
	4
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 22
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего порядка
	8.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 1
	/ 15
	
	
	
	
	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 8: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.


Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны ОД представлены 
в таблице 9, таблице 10.
Таблица 9
Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использов-ания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	10
	300
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 22,5
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	4
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 22,5
	

	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/15
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	4.9


4.4

4.6


5.1.3
	/ 22,5


3 /

2 /

	

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом
	
4.9

4.4


4.6


5.1.3
	
/ 22,5

3 /


2 /



	


	Оказание услуг связи
	3.2.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Служебные гаражи

Магазины
	
4.9


4.4
	
/ 22,5


3 /
	

	Общежития
	3.2.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Бытовое обслуживание

Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

	
3.3


4.9

4.4

4.6



5.1.3
	
/ 22,5


/ 22,5

3 /

2 /




	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5


	
	
Служебные гаражи
	4.9
	
/ 22,5

	

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	100
	5000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
Магазины

Площадки для занятий спортом
	
4.9


4.4

5.1.3

	
/ 22,5


3 /



	

	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5


	
	Служебные гаражи
Магазины
Общественное питание
Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

	
4.9


4.4


4.6


5.1.3


12.0.2
	
/ 22,5


3 /


2 /




	

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	4000
	
	10
	/ 22,5
	
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом

	
5.1.2


5.1.3
	
/ 22,5



	

	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	7500
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/22,5
	
	Общежития

Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории

	3.2.4

4.4


4.6


4.9


5.1.3


12.0.2
	/ 28

3 /


2 /


/ 22,5



	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи

Магазины

Общественное питание

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории

	4.9


4.4

4.6


5.1.3



12.0.2
	/ 22,5


3 /

2/




	

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Магазины

Общественное питание
	
4.4


4.6
	
3 /


2/

	

	Религиозное использование
	3.7
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


5.1.3


12.0.2
	
3 /

/ 22,5


	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 25
	
	Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	4.4

4.9


12.0.2
	3 /

/ 22,5


	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2

	
3 /

/ 22,5




	

	Общественное управление
	3.8
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 22,5

	

	Государственное управление
	3.8.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 22,5

	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Магазин

Служебные гаражи
	
4.4


4.9
	
3 /


/ 22,5

	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Хранение автотранспорта

Служебные гаражи
	
2.7.1


4.9
	
1 / 4,5


/ 22,5

	
20

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 22,5

	

	Рынки
	4.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Хранение автотранспорта


Служебные гаражи
	

2.7.1


4.9
	

1 / 4,5


/ 22,5

	
20

	Магазины
	4.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	

/ 22,5


	

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	

4.9
	

/ 22,5

	

	Общественное питание
	4.6
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	2 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 22,5

	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	3000
	10000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	3 /
	
	
Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.6


4.9
	
2 /


/ 22,5

	

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
	
	
	

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
Служебные гаражи
	4.9
	
/ 22,5

	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	Служебные гаражи
	4.9
	
/ 22,5

	

	Площадки для занятий спортом

	5.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
	
	
	

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3
- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 9: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.


Таблица 10
Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД).
Условно разрешенные виды использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения
(м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-
ная площадь
(кв. м.)
	максималь-ная площадь
(кв. м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	600
	3000
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	3 наземных
/ 20
	60
	Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	
2.7.1


2.7.2
	
1 / 4,5


1 / 4,5
	
20


20

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	200
	1200
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	4 / 20
	
	
Хранение автотранспорта

Размещение гаражей для собственных нужд
	
2.7.1



2.7.2
	
1 / 4,5



1 / 4,5

	
20



20

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	200
	3000
	- до отдельно стоящих зданий – 3 (Исключение: до общей боковой стены с другим жилым домом (другими жилыми домами) – 0 м)

- до строений и сооружений
- 1
	3 наземных
/ 20
	80
	
Хранение автотранспорта


Размещение гаражей для собственных нужд
	

2.7.1




2.7.2
	

1 / 4,5




1 / 4,5

	

20




20

	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	8 /
	
	Хранение автотранспорта


Бытовое обслуживание

Благоустройство территории
	
2.7.1



3.3


12.0.2
	
1 / 4,5



/ 22,5




	
20


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	0,92*
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	9 и выше /
	75
	Хранение автотранспорта

Бытовое обслуживание

Благоустройство территории
	
2.7.1


3.3


12.0.2
	
1 /4,5


/ 22,5




	
20




	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	Служебные гаражи
Благоустройство территории
	
4.9


12.0.2
	
/ 22,5



	

	Служебные гаражи
	4.9
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	

	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.6



4.9
	
2 /


/ 22,5


	

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	Ремонт автомобилей
	
4.9.1.4
	
/ 22,5
	

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	Автомобильные мойки
	
4.9.1.3
	
/ 22,5
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	

	Связь
	6.8
	4
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	

	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	

	Воздушный транспорт
	7.4
	100
	
	- до отдельно стоящих зданий - 3

- до строений и сооружений
- 3
	/ 22,5
	90
	
	
	
	


Примечание к таблице 10:  
1. Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.
2. *Принимается из расчета 0,92 кв.м на 1 кв.м общей площади жилых помещений.



Зона производственных и коммунально-складских объектов (П)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны П представлены в таблице 11, таблице 12.
Таблица 11
Зона производственных и коммунально-складских объектов (П).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/
высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж) 

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минимальная площадь (кв.м.)
	максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений- 3
	/ 30
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	60
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 30
	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30
	

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30
	

	Проведение научных исследований
	3.9.2
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30
	

	Деловое управление
	4.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30
	

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30
	

	Служебные гаражи
	4.9
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
	
	
	

	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	Автомобильные мойки

Ремонт автомобилей
	
4.9.1.3


4.9.1.4
	
/ 30


/ 30
	

	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
	
4.4

4.6


4.9


5.1.3

	
3 /

2 /


/ 30



	

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
	
4.4

4.9



5.1.3

	
3 /

/ 30





	

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
	
4.4


4.9

5.1.3
	
3 /


/ 30


	

	Производственная деятельность
	6.0
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	
	
	
	

	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом
Связь
Склад
Складские площадки
Железнодорож-ные пути
	3.2.4


4.9


4.6



4.10



5.1.3


6.8

6.9


6.9.1

7.1.1
	/ 30


/ 30


2 /










/ 30

/ 30





	

	Легкая промышленность
	6.3
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом
Связь
Склад
Складские площадки
Железнодорож-ные пути
	3.2.4


4.9


4.6



4.10



5.1.3


6.8

6.9

6.9.1


7.1.1
	/ 30


/ 30


2 /










/ 30

/ 30






	

	Пищевая промышленность
	6.4
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание 

Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом
Связь
Склад
Складские площадки
Железнодорож-ные пути
	
3.2.4


4.9


4.6





4.10



5.1.3

6.8

6.9

6.9.1


7.1.1
	
/ 30


/ 30


2 /











/ 30

/ 30






	

	Строительная промышленность
	6.6
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	Общежития 

Служебные гаражи
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом
Связь
Склад
Складские площадки
Железнодорож-ные пути
	3.2.4


4.9


4.6



4.10



5.1.3


6.8

6.9


6.9.1


7.1.1
	/ 30


/ 30



2 /









/ 30

/ 30






	

	Связь
	6.8
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	60
	
	
	
	

	Склады
	6.9
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	60
	Магазины
	4.4
	/ 30
	

	Складские площадки
	6.9.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	60
	
	
	
	

	Научно-производственная деятельность
	6.12
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	80
	Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом
Связь
Склад
Складские площадки
Железнодорож-ные пути
	3.2.4


4.9


4.6


4.10


5.1.3

6.8

6.9


6.9.1

7.1.1
	/ 30


/ 30


2 /


/ 30





/ 30

/ 30






	

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
	
	
	

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	Коммунальное обслуживание
Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание
Площадки для занятий спортом
Связь
	
3.1


3.2.4



4.9


4.6


5.1.3

6.8
	
/ 30


/ 30



/ 30


2 /




/ 30

	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 11: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.

Таблица 12
Зона производственных и коммунально-складских объектов (П). 
Условно разрешенные виды использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	Минимальная площадь (кв.м.)
	Максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Общежития
	3.2.4
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
	
4.4

4.6


4.9


5.1.3
	
3 /

2 /


/ 30



	

	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Общежития

Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории

	
3.2.4

4.4

4.6


4.9


5.1.3


12.0.2
	
/ 30

3 /

2 /


/ 30






	

	Магазины
	4.4
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30

	

	Общественное питание
	4.6
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 30

	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи 
Площадки для занятий спортом
	
4.4.

4.6


4.9

5.1.3
	
3 /

2 /


/ 30


	

	Специальная деятельность
	12.2
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3

	/ 30
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 12: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) (в редакции решения Собрания представителей Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 13.09.2023 № 19)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны ИТ представлены
в таблице 13, таблице 14.
Таблица 13
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей 
(этаж)
/
высота строения
(м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	10
	300
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	1 / 4,5
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	3000
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	60
	
	
	
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	4
	3000
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 25
	

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	4
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
	
	
	

	Служебные гаражи
	4.9
	10
	300
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
	
	
	

	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
Магазины
	4.4
	
3 /

	

	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
	
4.4

4.9


5.1.3

	
3 /

/ 25

	

	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	100
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
Магазины
Служебные гаражи
Ремонт автомобилей
	

4.4


4.9


4.9.1.4
	

3 /


/ 25


/ 25

	

	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	100
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
Магазины
Служебные гаражи

Автомобильные мойки

Площадки для занятий спортом
	
4.4


4.9


4.9.1.3


5.1.3
	
3 /


/ 25


/ 25
	

	Железнодорожные пути
	7.1.1
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
	
	
	

	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
	
	
	

	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
	
	
	

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
	
	
	

	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
	
	
	

	Водный транспорт
	7.3
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
	
	
	

	Воздушный транспорт
	7.4
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
	
	
	

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	
	
	
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0

	/ 25
	
	
Общежития

Общественное питание

Служебные гаражи 

Площадки для занятий спортом

Связь
	
3.2.4

4.6


4.9



5.1.3


6.8
	
/ 28

2 /


/ 25






/ 25
	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 13: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.





(в редакции решения Собрания представителей Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 13.09.2023 № 19)
Таблица 14
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ).
Условно разрешенные виды использования

	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользова-ния
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)
/
 предельная высота 
строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь
(кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Бытовое обслуживание
	3.3
	100
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	Служебные гаражи
	4.9

	/ 25

	

	Деловое управление
	4.1
	100
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	
	Хранение автотранспорта


Общественное питание

Служебные гаражи
	

2.7.1



4.6


4.9
	

1 / 4,5



2 /


/ 25


	

20

	[bookmark: _Hlk145667566]Магазины

	4.4
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	3 /
	
	
	
	
	

	Связь
	6.8
	4
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 0
	/ 25
	60
	
	
	
	

	Склады
[bookmark: _GoBack]
	6.9
	600
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 30
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 14: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.

Зона отдыха, спорта и туризма (Р2)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Р2 представлены в таблице 15, таблице 16.
Таблица 15
Зона отдыха, спорта и туризма (Р2)
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей/
высота строения
(м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей/ предельная высота строения
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	Минимальная площадь (кв.м.)
	Максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	3000
	
	/ 5
	90
	
	
	
	

	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	1000
	
	
	/ 5
	
	Магазины
Общественное питание
	4.4
4.6
	3 /

2 /
	

	Религиозное использование
	3.7
	3000
	
	
	/ 25
	80
	
Магазины

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Благоустройство территории

	
4.4

4.9


5.1.3


12.0.2

	
3 /

/ 5
	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	3000
	
	
	/ 25
	80
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9

12.0.2
	
3 /

/ 5
	

	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	3000
	
	
	/ 25
	80
	
Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	
4.4

4.9


12.0.2
	
3 /

/ 5
	

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	1000
	
	
	3 /
	80
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.4

4.6


4.9
	
3 /

2 /


/ 5
	

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	3000
	
	
	/ 5
	80
	
Служебные гаражи

	
4.9
	
/ 5
	

	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водный спорт
	5.1.5
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спортивные базы
	5.1.7
	1000
	
	
	
	80
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.4

4.6

4.9
	
3 /

2 /


/ 5
	

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	1000
	
	
	
	80
	
Магазины

Общественное питание

Служебные гаражи
	
4.4

4.6

4.9
	
3 /

2 /


/ 5
	

	Охота и рыбалка
	5.3
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Причалы для маломерных судов
	5.4
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водный транспорт
	7.3
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Охрана природных территорий
	9.1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курортная деятельности
	9.2
	3000
	
	
	
	80
	
	
	
	

	Санаторная деятельность
	9.2.1
	3000
	
	
	
	80
	
	
	
	

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	3000
	
	
	
	80
	
	
	
	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 15: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.

Таблица 16
Зона отдыха, спорта и туризма (Р2)
Условные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)
/
высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования(%)

	
	
	Минимальная площадь (кв.м.)
	Максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижное жилье
	2.4
	3000
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	3000
	
	
	/ 5
	80
	Магазины
Общественное питание 

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Багоустройство территории
	4.4


4.6


4.9


5.1.3


12.0.2
	3 /


2 /


/ 5





	

	Цирки и зверинцы
	3.6.3
	3000
	
	
	/ 5
	
	Служебные гаражи
Благоустройство территории
	4.9


12.0.2
	/ 5




	

	Магазины
	4.4
	1000
	
	
	3 /
	80
	Общественное питание

Служебные гаражи
	4.6


4.9
	2 /


/ 5

	

	Общественное питание
	4.6
	3000
	
	
	2 /
	80
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 5

	

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	3000
	
	
	
	80
	
	
	
	

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	3000
	
	
	
	80
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 5

	


Примечание к таблице 16: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Сх2 представлены в                  таблице 17, таблице 18.
Таблица 17
Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)
/ высота строения (м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)
/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Садоводство
	1.5
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	
	
	
	

	Животноводство
	1.7
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

Обеспечение сельскохозяйственного производства 

	
1.15




1.18
	
/ 20




/ 20
	

	Скотоводство
	1.8
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Сенокошение 

Выпас сельскохозяйственных животных

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	
1.15




1.18



1.19


1.20



3.10.1

	
/ 20




/ 20










/ 20
	

	Звероводство
	1.9
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	
1.15




1.18




3.10.1

	
/ 20




/ 20




/ 20

	

	Птицеводство
	1.10
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	
1.15




1.18




3.10.1

	
/ 20




/ 20




/ 20

	

	Свиноводство
	1.11
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	
1.15




1.18




3.10.1

	
/ 20




/ 20




/ 20

	

	Пчеловодство
	1.12
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства
	

1.15



1.18



	

/ 20



/ 20



	

	Рыбоводство
	1.13
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Гидротехничес-
кие сооружения

	
1.15




1.18



11.3

	
/ 20




/ 20







	

	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	
	
	
	

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	80
	
	
	
	

	Питомники
	1.17
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	
	
	
	

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	80
	
	
	
	

	Сенокошение
	1.19
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	
	
	
	
	
	

	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	60
	
	
	
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5
	/ 20
	
	
Служебные гаражи
	
4.9
	
/ 20


	

	Научно-производственная деятельность
	6.12
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Общежития

Служебные гаражи

Общественное питание

Выставочно-ярмарочная деятельность

Площадки для занятий спортом 

Связь
	3.2.4


4.9


4.6


4.10




5.1.3 


6.8
	/ 28


/ 20


2 /










/ 20
	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 17: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Таблица 18
Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2).
Условно разрешенные виды использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максималь-ный
процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования(%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение научных исследований
	
3.9.2
	
1000
	
500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Общежития
Служебные гаражи
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность
Площадки для занятий спортом

Связь
	3.2.4

4.9


4.6



4.10


5.1.3 


6.8
	/ 28

/ 20


2 /









/ 20
	

	Проведение научных испытаний
	
3.9.3
	

1000
	

500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5
	/ 20
	
	
	
	
	

	
Заправка транспортных средств


	4.9.1.1
	1000
	500000
	до зданий,
строений и сооружений
- 5

	/ 20
	
	Служебные гаражи
	4.9
	/ 20
	

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Охота и рыбалка
	5.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к таблице 18: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Зона огородничества и садоводства (Сх3)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Сх3 представлены в                    таблице 19, таблице 20.
Таблица 19
Зона огородничества и садоводства (Сх3).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минимальная площадь (кв.м.)
	максимальная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 10
	
	
	
	
	

	Общее пользование водными объектами
	11.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земельные участки общего пользования
	13.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведение огородничества
	13.1
	600
	2000
	
	
	0
	
	
	
	

	Ведение садоводства
	13.2
	300
	1000
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	/ 10
	40
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	
1 / 4,5

	20


Примечание к таблице 19: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.


Таблица 20
Зона огородничества и садоводства (Сх3).
Условно разрешенные виды использования 
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей
(этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж) 

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Магазины
	4.4
	100
	
	до зданий,
строений и сооружений
- 3
	3 /
	40
	
Служебные гаражи
	4.9
	/ 10
	



Примечание к таблице 20: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Зона огородничества (Сх4)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Сх4 представлены в таблице 21.
Таблица 21
Зона огородничества (Сх4). 
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минимальная площадь (га.)
	максимальная площадь
(га.)
	
	
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	4
	
	до зданий, строений и сооружений- 3
	/ 10
	
	
	
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведение огородничества
	13.1
	
	
	
	
	0
	
	
	
	


Примечание к таблице 21: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.




Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зоны Сп1 представлены 
в таблице 22, таблице 23.
Таблица 22
Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1).
Основные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минималь-ные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максималь-ный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	
	100000
	до строений и сооружений
- 3
	/ 10
	
	
	
	
	

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	
	
	до строений и сооружений
- 3
	/ 25
	
	Магазины

Служебные гаражи

Благоустройство территории
	4.4

4.9


12.0.2
	3 /

/ 10




	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство территории
	12.0.2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ритуальная деятельность
	12.1
	
	
	до строений и сооружений
- 3
	/ 10
	
	
	
	
	


Примечание к таблице22: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.



Таблица 23
Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)
Условные виды разрешенного использования
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешен-ногоиспользо-вания
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	
	Предельные размеры земельных участков
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

	Количество этажей (этаж)

/ высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)
	Наименование вида разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельное количество этажей (этаж)

/ предельная высота строения (м)
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляет часть максимального процента застройки основного вида разрешенного использования (%)

	
	
	минималь-ная площадь (кв.м.)
	максималь-ная площадь
(кв.м.)
	
	
	
	
	
	
	

	Магазины
	4.4
	
	
	до строений и сооружений
- 3
	3 /
	
	
Служебные гаражи
	4.9
	/ 10
	


Примечание к таблице 23: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.

Иные предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные для территориальной зон: Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки (Ж1), Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), Зона смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ), Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД),Зона производственных и коммунально-складских объектов (П), Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ), Зона отдыха, спорта и туризма (Р2), Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2), Зона огородничества и садоводства (Сх3), Зона огородничества (Сх4), Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)представлены в таблице 26.
Таблица 24
Иные предельные параметры
	№
	Наименование параметра
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Ж1
	Ж2
	Ж3
	ОЖ
	ОД
	[bookmark: _Toc97196212][bookmark: _Toc97197671][bookmark: _Toc97199018][bookmark: _Toc97199140][bookmark: _Toc97281285][bookmark: _Toc97284245][bookmark: _Toc101169381][bookmark: _Toc101433465]П
	
ИТ

	[bookmark: _Toc97196216][bookmark: _Toc97197675][bookmark: _Toc97199022][bookmark: _Toc97199144][bookmark: _Toc97281289][bookmark: _Toc97284249][bookmark: _Toc101169384][bookmark: _Toc101433468]Р2
	Сх2
	Сх3
	Сх4
	
Сп1


	1.
	Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуального жилищного строительства и (или) ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка) и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м
	
2.1,
2.2,
2.3
	6
	6
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквартирной жилой застройки и (или) среднеэтажной жилой застройки, м
	
2.1.1,
2.5
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Максимальное количество автономных жилых блоков в жилом доме блокированной жилой застройки, шт.
	
2.3
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв. м
	
2.1,
2.1.1,
2.2,
2.3
	100
	150
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв. м
	
	1500
	1500
	1000
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Максимальная площадь отдельно стоящих зданий обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий, обеспечения занятий спортом в помещениях, кв. м
	5.1.1,
5.1.2
	1000
	1500
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения автотранспорта, гаражей для собственных нужд, служебных гаражей, кв. м
	
2.7.1,
2.7.2,
4.9
	300
	600
	1200
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Максимальная площадь объектов отдыха (рекреация), туризма и спорта открытого типа, кв. м
	3.6.2,
5.0,
5.1.3,
5.1.4,
5.1.5,
5.1.7,
5.2,
5.2.1,
5.3,
5.4,
5.5
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	
	
	
	

	9.
	Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
	
	2
	3
	2
	
	2
	2
	
	
	2
	1,5
	
1,5

	


Примечание к таблице 24: Значения ячеек таблицы не заполняются в случае, если данные параметры не подлежат установлению.
[bookmark: _Toc102208948]Статья 20. Земли, в отношении которых градостроительные регламенты не распространяется, не устанавливаются

На территории сельского поселения Подстепкиимеются земли
 для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
· земли лесного фонда;
· земли, покрытые поверхностными водами;
· земли особо охраняемых природных территорий.
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерациииспользование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
[bookmark: _Toc83892933][bookmark: _Toc102208949]ГЛАВА 10. Ограничения использования земельных участков, и объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми условиями использования территорий
[bookmark: _Toc83892934][bookmark: _Toc102208950]Статья 21. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми условиями использования территорий
1.	Санитарно-защитные зоны 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». 
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: 
· расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); 
· установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
Порядок установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон регулируется Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222.
Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 25.
Таблица 25
Регламенты использования санитарно-защитных зон
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы

	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74
"О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995)


[bookmark: _Toc45790324]2. Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог регионального значения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог указаны в таблице 26.
Таблица 26
Регламент использования придорожных полос автомобильных дорог
	Режим использования зоны
	Нормативные документы

	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
	Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



[bookmark: _Toc517349180][bookmark: _Toc524616787][bookmark: _Toc4489191][bookmark: _Toc26187920][bookmark: _Toc45790325]3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).


Таблица 27
Регламент использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства
	Режим использования зоны
	Нормативные документы

	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160)


[bookmark: _Toc11138485]4. Охранные зоны линий и сооружений связи
[bookmark: _Toc11138486][bookmark: _Toc524616789][bookmark: _Toc517349181]Правила   охраны   линий   и  сооружений  связи  Российской Федерации  вводятся   для   обеспечения   сохранности   действующих кабельных,   радиорелейных   и   воздушных   линий  связи  и  линий радиофикации,  а  также  сооружений  связи,   повреждение   которых нарушает  нормальную  работу  взаимоувязанной сети связи Российской Федерации,  наносит  ущерб  интересам   граждан,   производственной деятельности    хозяйствующих   субъектов,   обороноспособности   и безопасности Российской Федерации.
В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578, на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются 
1) охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления поселения.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.
Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.
Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.
Режим использования территории охранных зон линий и сооружений связи определяется Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578) (Таблица 28).
Таблица 28
Регламенты использования охранных зон линий и сооружений связи
	Режим использования зоны
	Нормативные документы

	В   пределах охранных зонбез  письменного  согласия  и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого  рода   строительные,   монтажные   и взрывные  работы,  планировку  грунта  землеройными механизмами (за исключением  зон  песчаных  барханов)   и   земляные   работы   (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные,  поисковые,  геодезические и другие  изыскательские работы,  которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить  посадку  деревьев,  располагать полевые станы, содержать скот,  складировать материалы,  корма и  удобрения,  жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки  автотранспорта,  тракторов  и механизмов,  провозить  негабаритные  грузы под проводами воздушных линий  связи  и  линий  радиофикации,   строить   каналы   (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы  для  стоянки  судов,  барж  и  плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно технические, дноуглубительные    и    землечерпательные    работы,     выделять рыбопромысловые  участки,  производить  добычу рыбы,  других водных животных,  а  также  водных  растений  придонными  орудиями   лова, устраивать  водопои,  производить  колку и заготовку льда.  Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать  якоря,  проходить  с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить    строительство    и    реконструкцию    линий электропередач,   радиостанций   и   других   объектов,  излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от  коррозии  без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Юридическим и  физическим  лицам  запрещается  производить всякого  рода  действия,  которые  могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить   снос   и   реконструкцию   зданий  и  мостов, осуществлять переустройство коллекторов,  туннелей метрополитена  и железных  дорог,  где  проложены  кабели связи,  установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации,  размещены  технические сооружения     радиорелейных    станций,    кабельные ящики и распределительные коробки,  без предварительного выноса заказчиками (застройщиками)  линий  и  сооружений  связи,  линий  и  сооружений радиофикации по согласованию с  предприятиями,  в  ведении  которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий  связи, устраивать  на  этих  трассах  временные  склады,  стоки  химически активных веществ и свалки промышленных,  бытовых и прочих  отходов, ломать замерные,  сигнальные,  предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать  двери  и  люки  необслуживаемых  усилительных  и регенерационных пунктов  (наземных  и  подземных)  и  радиорелейных станций,     кабельных     колодцев     телефонной     канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); 
г) огораживать  трассы  линий  связи,  препятствуя  свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской  телефонной  линии  и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать   иные   действия,   которые   могут    причинить повреждения  сооружениям  связи  и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи,  обрывать провода,  набрасывать  на них посторонние предметы и другое).
	Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578)



5. Охранные зоны газораспределительных сетей

[bookmark: _Toc496173594][bookmark: _Toc15995483][bookmark: _Toc45790328][bookmark: _Toc517349182][bookmark: _Toc524616790][bookmark: _Toc4489194][bookmark: _Toc26187923]В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (утв.  постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей указаны в таблице 29.
Таблица 29
Регламент использования охранных зон газораспределительных сетей
	Режим использования зоны
	Нормативные документы

	1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил , и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
	Правила охраны газораспределительных сетей
(утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г.№ 878)



6. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 30.
Таблица 30
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных 
защитных и береговых полос водных объектов
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы

	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
	Водный кодекс Российской Федерации 



	Прибрежная защитная 
полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
	Водный кодекс Российской Федерации 

	Береговая 
полоса
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
	Водный кодекс Российской Федерации 






7. Защитные зоны объектов культурного наследия
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
[bookmark: _Toc354996790][bookmark: _Toc358625329][bookmark: _Toc83892935]В соответствии с данными Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области на территории сельского поселения Подстепки расположены: выявленные объекты археологического наследия (табл. 31)
Таблица 31
Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории сельского поселения Подстепки
	№ п/п
	Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава)
	Местоположение объекта
	Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия.

	129
	Подстепки II, курганный могильник
	0,2 км к юго-востоку от с.Подстепки
	РАО №426-Р от 06.05.1993

	186
	Подстепки, курган одиночный
	Восточная окраина с.Подстепки
	Выявлен в ходе проведения разведок в 1989 г.



Защитные зоны объектов культурного наследия созданы для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде. На территории защитных зон необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации (Таблица 33). 
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Таблица 32
Регламенты использования защитных зон объектов культурного наследия
	[bookmark: _Toc26187924][bookmark: _Toc45790330]Режимиспользованияуказаннойзоны
	Нормативныедокументы

	Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
	ФЗРФ от 25июня 2002 года №73-ФЗ«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации»





8. Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов

По территории сельского поселения проходит ветка магистральных трубопроводов.
Согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопроводов определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9).
Режим использования охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов представлен в таблице 35. 


Таблица 33
Регламенты использования охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов
	Названиезоны
	Режимиспользованияуказаннойзоны
	Нормативныедокументы

	Зонаминимальныхрасстояний
	Недопускаетсяразмещать:
Города и другие населенные пункты; 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики;
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); 
склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; 
автозаправочные станции; 
мачты (башни), телевизионные башни и сооружения линий связи операторов связи - владельцев коммуникаций.
	СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*
(утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС)


	Охраннаязона
	В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
 В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
 Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.
В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.
Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
	Правила охраны магистральных трубопроводов
(утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9)




9. [bookmark: _Toc45790333]Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», от подземных источников водоснабжения- водозаборных скважин должны устанавливаться зоны санитарной охраны.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Таблица 34
Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы

	Мероприятия по первому поясу:
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу.
Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10
"О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"
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10. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

В соответствии с пунктами 1,3 статьи 12 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии с частями 6 и 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.1 Федерального закона от 14.03.1995      № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, за исключением территории населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий. Часть территории сельского поселения Подстепки расположена в границах Национального парка «Самарская Лука».
Порядок использования территории в границах национального парка «Самарская Лука» устанавливается Положением о национальном парке «Самарская Лука». Использование земельных участков на территории населенных пунктов поселения осуществляется в соответствии с установленными Правилами градостроительными регламентами, с учетом режима особой охраны национального парка. Градостроительные регламенты применительно к территории населенных пунктов установлены Правилами соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Положением об особо охраняемой природной территории могут устанавливаться требования к градостроительному регламенту.
Национальный парк отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 2055-р к ведению Минприроды России. Выполнение задач, возложенных на национальный парк, обеспечивает федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Самарская Лука".
Таблица 35
Регламенты использования охранных зон особо охраняемых природных территорий
	Наименование
	Режимиспользованияуказаннойзоны
	Нормативныедокументы

	Национальный парк «Самарская Лука»
	В соответствии с пунктом 10 Положения о национальном парке «Самарская Лука» на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
7) заготовка живицы;
8) промысловая, спортивная и любительская охота;
9) промышленное рыболовство;
10) заготовка пригодных для употребления в пишу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира;
12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
14) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
15) сплав древесины по водотокам и водоемам;
16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;
19) взрывные работы;
20) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с Учреждением);
21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;
22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;
23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
24) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);
25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);
27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).
В соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах населенных пунктов, включенных в состав национальных парков, допускается:
· деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
· предоставление на территориях национальных парков земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
· строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
· разведка и добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения и технического водоснабжения;
· заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд, а также сбор гражданами других недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
· движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.
10. На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением Положения о национальном парке «Самарская лука» и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997.
11. На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение историко-культурных комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и органом, осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и охраной объектов культурного наследия.
	Приказ Минприроды России от 25.02.2015 №69 «Об утверждении Положения о национальном парке «Самарская Лука»
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1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в составе градостроительного регламента применяются в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории. При подготовке документации по планировке территории обязательно соблюдение расчётных показателей по обеспечению планируемой застройки объектами, в соответствии с таблицей 38.
Таблица36

	2. №
№ п/п
	Наименование вида
объекта местного значения
	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	Объекты в области образования

	1
	Общеобразовательные
организации
	количество
мест/тыс. чел
	110
	пешеходная доступность,
метры
	Для учащихся I ступени обучения - 2000

	
	
	
	
	
	Для учащихся II и III ступени обучения  - 4000

	
	
	
	
	транспортная доступность,
минуты*
	Для учащихся I ступени обучения - 15

	
	
	
	
	
	Для учащихся II  и III ступени обучения - 30**

	Примечания:
* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км.

	2
	Дошкольные образовательные организации
	Кол-во мест / тыс. чел
	55
	пешеходная доступность, метры
	500

	3
	Организации дополнительного образования детей
	Кол-во мест / тыс. чел
	45
	транспортная доступность, минуты
	Не устанавливается

	Объекты в области здравоохранения

	№ п/п
	Наименование вида
объекта местного значения
	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

	
	
	Единица измерения
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	4
	Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях
(амбулатория, в том числе врачебная *, или центр (отделение) общей врачебной практики (семей-ной медицины))
	посещения в смену на 1 тыс. чел.
	18,15
	пешеходная доступность, минуты
	Не устанавливается

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт от 2 до 10 тыс. чел
	1 
	транспортная доступность, минуты
	20

	5
	Фельдшерско-акушерский пункт** и (или) офис врача общей практики
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	с численностью населения более 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км
	1
	транспортная доступность, минуты
	30

	6
	Аптеки***
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	По заданию на проектирование
	транспортная доступность, минуты
	30

	Примечания:
* - в соответствии с «Требованиями к размещению медицинских организаций государ-ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н (вид медицинской помощи: первичная врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь. Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная).
** - Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории разворачиваются в сельской местности, где отсутствует возможность или нет необходимости предусматривать более мощные медицинские организации.
*** - в соответствии с приложением В* СП 118.13330.2012* «Общественные здания и со-оружения» относятся к медицинским организациям.


	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Значение показателя
	Вид доступности
	Ед.
измерения
	Значение показателя

	7
	Физкультурно-спортивные залы*
	м2 / тыс.чел.
	350
	Транспортная доступность
	мин
	20

	8
	Плоскостные спортивные сооружения для населения отдельных населенных пунктов*
	м2 / тыс.чел.
	2000
	Пешеходная доступность,
	м
	1000

	9
	Плавательные бассейны*
	м2зеркала воды/ тыс. чел.
	75
	Транспортная доступность
	Не устанавливается

	Примечание:
* - размещение объектов возможно как в составе или на базе образовательных учреждений (школ) и культурно-досуговых учреждений (сельский клуб и пр.), так и в составе физкультурно-оздоровительных, а также универсальных спортивных комплексов.

	Объекты в области культуры и искусства и библиотечного обслуживания

	№

	Наименование вида объекта местного значения
	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения, численность населения
	значение показателя
	вид доступности, ед. изм.
	значение показателя

	10
	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений
	кол-во мест/на 1тыс.жителей, в сельском
поселении с числом жителей от 2 тысяч до 5 тысяч чел.
	100
	транспортная доступность, минуты
	30

	11
	Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки)
	кол-во объектов/на 1 тыс жителей, с.Подстепки  (число жителей свыше 1 тыс. чел.)
	1
	транспортная доступность, минуты
	30

	
	
	кол-во объектов, с. Новое Еремки-но (число жите-лей до 500 чел., расположено на расстоянии до 5 км от административного центра поселения
	1 отдел внестационарного обслуживания
	
	

	
	
	кол-во объектов, с. Красная Дубрава (число жителей до 500 чел., расположено на расстоянии до 5 км от административного центра поселения
	1 отдел внестационарного обслуживания
	
	

	
	
	кол-во единиц хранения, Свыше 
2 до 5 тыс. чел
	5000-6000*
	
	

	
	
	кол-во читательских мест / на 1 тыс. чел., Свыше 
2 до 5 тыс. чел
	4-5*
	
	

	12
	Детские библиотеки*
	Кол-во объектов на каждую 1 тыс детского населения, с. Подстепки ** (число жителей свыше 1 тыс. чел.)
	1
	
	

	Примечания:
* Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места.
** В иных населенных пунктах сельского поселения не устанавливается.

	Объекты местного значения в области потребительского рынка

	№

	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	13

	Предприятия
торговли
	м2 /1 тыс.чел
	300   в т.ч.:
	пешеходная доступность, метры

	2000*

	
	
	
	Непродовольственных товаров:
	200
	
	

	
	
	
	Продовольственных товаров:
	100
	
	

	14
	Пункты общественного питания

	место/ 1 тыс чел.
	40
	
	

	15
	Пункты бытового обслуживания
	место/ 1 тыс чел.
	7
	
	

	Объекты местного значения в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения (благоустройства)

	№

	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	Вид доступности, ед. изм.
	Значение показателя

	16
	Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов)
	м2 /чел
	6
	пешеходная доступность, метры
	1000

	17
	Парки культуры и отдыха
	кол-во
	не устанавливается
	транспортная доступность, минуты
	20*

	Примечание:
*-показатель соответствует п.9.9 СП42.13330.

	Объекты местного значения в области пожарной безопасности

	№

	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	Вид доступности, ед. изм.
	Значение показателя

	18

	Пожарное депо
Численность населения до 5 тыс.
Площадь населенного пункта до 2 тыс.га




	Кол-во
	1 депо
	Время прибытия первого подразделения, минуты
	20

	
	
	
	2 автомобиля
	
	

	Объекты в области сбора, вывоза, обработки, утилизации твердых бытовых отходов

	№

	Наименование вида
объекта местного значения

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	19
	Объекты, в области сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	кг (литр)/
на 1 чел/год
	190-225 (900-1000)
	не устанавливается

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов от прочих жилых зданий
	
	300-450 (1100-1500)
	

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов общее с учетом общественных зданий
	
	280-300 (1400-1500)
	

	
	
	Нормы накопления твердых бытовых отходов в виде смета с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков
	
	5-15 (8-20)
	

	20
	Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов:
-склады свежего компоста
	Размер земельного участка сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

	га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	0,04
	не устанавливается

	
	- полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)
	
	
	0,02
	

	
	- поля компостирования
	
	
	0,5-1
	

	
	- сливные станции
	
	
	0,02
	

	
	- мусороперегрузочные станции
	
	
	0,04
	

	
	- поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	
	
	0,3
	

	
	- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты
	
	
	0,05
	

	* - Выбор участка для размещения объектов осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений. Требования к размещению, устройству и содержанию данных объектов принимаются в соответствии с главой IV СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

	Объекты, относящиеся к области электроснабжения

	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Степень благоустройства
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя
	Вид доступности, единица измерения
	Значение показателя

	21
	[bookmark: _Hlk502844448]Объекты электроснабжения
	Населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров
	Электропотребление
	кВт×ч/год на 1 чел.
	950
	Не устанавливается

	
	
	
	Использование максимума электрической нагрузки
	ч/год
	4100
	

	
	
	Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров
(100% охвата)
	Электропотребление
	кВт×ч/год на 1 чел.
	2400

	

	
	
	
	Использование максимума электрической нагрузки
	ч/год
	5800

	

	Объекты, относящиеся к области газоснабжения

	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование
показателя
	Единица измерения
	Направление использования газа*
	Значение показателя
	Вид доступности, ед. изм.
	Значение показателя

	22
	Объекты
газоснабжения
	Среднесуточный показатель потребления газа
	м3/сут на 1 чел.
	Приготовление пищи на плите
	0,5
	Не устанавливается

	
	
	
	
	Горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя
	0,5
	

	
	
	
	
	Отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром
	7-12
	

	Примечание:
* определение установлено Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 16 августа 2012 г. № 194 «Об утверждении норм и нормативов потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа»

	Объекты, относящиеся к области теплоснабжения

	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Вид объекта
	Количество этажей
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	23
	Объекты теплоснабжения
	Удельный расход тепловой энергии системой отопления здания
	кВт ×ч/кв.м, за
отопи-тельный период

	Жилые здания
	1 - 3
	186
	Не устанавливается

	
	
	
	
	
	4 - 5
	150
	

	
	
	
	
	Общеобразовательные и медицинские организации
	1 - 3
	203
	

	
	
	
	
	
	4 - 5
	191
	

	
	
	
	
	Дошкольные образовательные учреждения
	1 - 3
	284
	

	
	
	
	
	
	4 - 5
	-
	

	Объекты, относящиеся к области водоснабжения населения

	№
	Наименование
вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Значение показателя
	Вид доступности,
ед. изм
	Значение показателя

	24
	Объекты
водоснабжения
	Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки
	л/сут на 1 чел.
	Для зданий с водопользованием из водоразборных колонок
	40*
	Не устанавливается

	
	
	
	
	Для зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	150*
	

	
	
	
	
	Для зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными (квартирными) водонагревателями
	200**
(к 2025г. снижение до 180)
	

	
	
	
	
	Для зданий, оборудованных  внутренним водопроводом и канализацией, с ванными, с централизованным горячим водоснабжением
	250** (150+100)
(к 2025г. снижение до 200 (120+80))
	

	
	
	
	
	Для объектов обслуживания повседневного пользования
	25**
	

	[bookmark: _Toc101169393][bookmark: _Toc101433477]Примечания:
[bookmark: _Toc101169394][bookmark: _Toc101433478]* - указанная величина принята в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14
** - указанная величина принята в соответствии с «Региональными  нормативами градостроительного проектирования самарской области», утвержденными  приказом Министерства Строительства Самарской области от 24 декабря 2014 г. N 526-п.

	Объекты, относящиеся к области водоотведения

	№
	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение
показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	25
	Объекты
водоотведения
	Удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки
	л/сут на 1 чел.
	100% от водопотребления
	Не устанавливается

	
	
	Величина объема поверхностного стока
	м3 / га
	70
	

	Объекты, относящиеся к области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

	№
	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Назначение территории
	Значение показателя
	Вид доступности, ед. изм.
	Значение показателя

	26
	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	Плотность улично-дорожной сети
	км/ км2
	
	5
	Не устанавливается

	27
	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования
	Уровень обеспеченности (из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей, в т.ч.)
	%
	Жилые районы
	25
	Пешеходная доступность до входов в жилые дома, метры
	100

	
	
	
	
	
	
	Пешеходная доступность до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания, метры
	150

	
	
	
	
	Промышленные и коммунально- складские зоны (районы)
	25
	Не устанавливается

	
	
	
	
	Общепоселковые и специализированные центры
	5
	Пешеходная доступность до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий, метры
	250

	
	
	
	
	Зоны массового кратковременного отдыха
	15
	Пешеходная доступность до входов в парки, на выставки и стадионы, метры
	400

	28
	Автозаправочные станции 
(в т.ч. автогазозаправочные станции)
	Уровень обеспеченности
	Колонок/на 1200 автомобилей*****
	-
	1
	Не устанавливается

	Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

	29
	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта*
	Плотность сети
	км сети/ км2 терр.
	населенный пункт**
	2
	Пешеходная доступность остановок общественного транспорта в населенных пунктах, метры
	800

	30
	Общественный пассажирский транспорт
	Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок***
	чел/м2 свободной площади пола пасс. салона
	-
	4
	Не устанавливается

	31
	Пешеходные переходы****
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами
	м
	На магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории
	400
	Не устанавливается

	Примечания:
* - в соответствии с требованиями п.11.23  СП 42.13330.2016
** - Плотность транспортной сети, как правило, уменьшается от центра к периферии.
*** - в соответствии с требованиями п.11.21  СП 42.13330.2016
**** - в соответствии с требованиями п.11.29  СП 42.13330.2016
***** - - в соответствии с требованиями п.11.41  СП 42.13330.2016

	Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг

	№
	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед.
измерения
	Значение
показателя
	Вид доступности,
ед. изм.
	Значение показателя

	
32
	Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
	Окно / 5 тыс чел.
	1
	не устанавливается

	Объекты местного значения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	№
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	33

	Кладбище традиционного захоронения
	га/ 1тыс чел.
	0,24
	не устанавливается

	Объекты местного значения в области организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	№
	Наименование вида
объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед.
изм.
	Значение
показателя
	Вид доступности, ед. изм.
	Значение показателя

	34
	Отделение связи (V-VI)**
	Кол-во объектов на сельский населенный пункт
	По заданию на проектирование
	Транспортная доступность, минуты
	не устанавливается

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	500*

	35
	Отделения и филиалы сберегательного банка
	место/ 2 тыс чел.
	1
	не устанавливается

	36
	Организации и учреждения управления
2-3 эт.
	м2  зем.уч-ка/ 1 сотрудника
	60-40
	не устанавливается

	Примечания:
* - показатель соответствует таблице 10.1 СП 42.13330.2016
** - мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов федерации




[bookmark: _Toc102208953]ГЛАВА 12. Сведения о границах территориальных зон
[bookmark: _Toc102208954]Статья 23. Общие положения
Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к настоящим Правилам землепользования и застройки.
Сведения о границах установленных территориальных зон содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требованияк точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

