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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, 
с. Подстепки,  ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 93-99-32, podstepki@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «18» апреля 2022 г.				                                                    № 28

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 – 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области
 
[bookmark: _GoBack]ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2035 годы.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Подстепкинский Вестник» и на официальном сайте сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: http://podstepki.stavrsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения Подстепки 
муниципального района Ставропольский
Самарской области                                        _______________    А.Ю. Марьянов
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
 сельского поселения Подстепки 
муниципального района Ставропольский
 Самарской области
 от 18.04.2022 г. № 28
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[bookmark: _Toc91434036]I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2035 годы 

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
- Устав сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области
[bookmark: _Toc91434037]- Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММЫ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
	Заказчик: Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 445143, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, с. Подстепки, ул. Советская, 1А
Разработчик: ФГАОУ «Самарский государственный экономический университет», 443090, Самарская область, городской округ Самара, ул. Советской Армии, 141

	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
	- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;
- улучшение санитарного состояния населенного пункта - сельского поселения Подстепки;
- формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

	ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Подстепки;
- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения; 
- улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Подстепки;
- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Подстепки в жилищно-коммунальной сфере;
- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;
- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	- доля удовлетворения потребности в водоснабжении и водоотведении;
- доля удовлетворения потребности в газоснабжении;
- доля удовлетворения потребности в электроснабжении;
- доля в удовлетворении потребности в теплоснабжении;
- доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов в общей численности населения района; 
- показатели надежности систем ресурсоснабжения;
- показатели воздействия на окружающую среду.

	СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Срок реализации Программы на 2022-2035 годы
1 этап – с 2022 по 2027 годы
2 этап – с 2027 по 2035 годы

	ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	Прогнозный общий объем финансирования Программы из бюджетов всех уровней на период 2022-2035 годов составляет 640 700 тыс. руб., в том числе по периодам:
2022-2025 гг. – 230 500 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 230 000 тыс. рублей; 
2031-2035 гг. – 180 200 тыс. рублей.

	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	- увеличение протяженности модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения;
-  повышение удовлетворенности населения сельского поселения Подстепки уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами;
- информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; 
- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;
- увеличение количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; 
- повышение уровня знаний у населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский в вопросах управления многоквартирными домами, защиты законных прав и интересов, а также гражданской ответственности участников договорных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг. 


[bookmark: __RefHeading___Toc42681460]
1

2
[bookmark: _Toc91434038]II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

[bookmark: _Toc91434039]2.1 Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в жилищно-коммунальной сфере
ЖКХ является одной из важных сфер экономики. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ — это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.
Техническое состояние инженерных сетей и сооружений в сельском поселении Подстепки муниципального района Ставропольский характеризуется высоким уровнем износа (более 75%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. 
Анализ проблем, связанных с состоянием систем водоснабжения и водоотведения в селе Подстепки, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Подстепки. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а также ликвидации ежегодно стихийно образующихся свалок. 
 Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;
- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;
- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.
В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. Поэтому решать эту проблему необходимо сейчас.
Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.
 Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Подстепки осуществляется 1-4 дня в неделю. Основным способом сбора ТКО из домовладений является подворная система сбора, от многоквартирных домов – контейнерная. 
Актуальность разработки Программы обусловлена не только нарастающим объемом запроса граждан на разрешение жилищных вопросов, но и государственными инициативами, связанными с энергосбережением и проведением капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация данной Программы в полной мере невозможна без активного участия в ней собственника помещения в многоквартирном доме.
Таким образом, ситуация требует безотлагательного разрешения. 
Решение проблемы невозможно без комплексного, системного подхода с максимально возможным привлечением финансовых ресурсов.
По состоянию на 01.01.2021 г. в сельском поселении Подстепки количество многоквартирных домов составляет 65 (Шестьдесят пять).
В части многоквартирных домов с. Подстепки созданы Советы МКД.
В таблице 1 приведены данные о наличии в населенном пункте сельского поселения Подстепки инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов. 
Таблица 1 – Наличие инфраструктуры сельского поселения Подстепки на 01.01.2021
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ТС
	ВС
	ВО
	ЭС
	ГС
	ТБО

	1
	с. Подстепки
	да
	да
	да
	да
	да
	да


ТС – централизованное теплоснабжение; 
ВС – централизованное водоснабжение; 
ВО – централизованное водоотведение; 
ЭС – централизованное электроснабжение;
ГС – централизованное газоснабжение; 
ТБО – вывоз ТБО. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
Коммунальная отрасль сельского поселения Подстепки Ставропольского муниципального района представляет собой комплекс организаций, предоставляющих услуги.
Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (более 80%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. 
Таблица 2 – Показатели, характеризующие состояние коммунальной инфраструктуры в с.п. Подстепки [footnoteRef:1]  [1:  Муниципальная статистика. Росстат. Электронный ресурс https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020] 

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Одиночное протяжение уличной газовой сети 
	метр
	170822.93
	175164
	201877
	204411
	234040

	Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год
	метр
	11.5
	
	
	
	

	Число источников теплоснабжения
	единица
	5
	5
	5
	5
	5

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	Всего
	единица
	4
	4
	4
	5
	

	До 3 гигакал/ч
	единица
	
	
	
	
	4

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г.-км)
	метр
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене 
	метр
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
	
	
	
	
	
	

	Уличная водопроводная сеть
	метр
	39600
	39600
	
	38600
	38600

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 
	
	
	
	
	
	

	Уличная водопроводная сеть
	метр
	24400
	30880
	
	30530
	

	Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене
	метр
	
	
	
	
	30530

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	метр
	
	
	
	
	

	Уличная канализационная сеть
	метр
	
	
	
	21500
	21500

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
	
	
	
	
	
	

	Уличная канализационная сеть
	метр
	
	
	
	21500
	

	Уличная канализационная, нуждающаяся в замене
	метр
	
	
	
	
	21500

	Общая площадь жилых помещений
	
	
	
	
	
	

	Весь жилищный фонд
	тыс. м2
	347.74
	392.3
	430
	422.6
	470.3



Данные таблицы 2 свидетельствуют о низкой интенсивности развития коммунальной инфраструктуры, т.к. можно наблюдать лишь рост одиночного протяжения уличной водопроводной сети на 9% при одновременном увеличении общей площади жилых помещений на 62%. Рост площади жилых помещений увеличивает нагрузку на инженерные сети, объекты коммунальной инфраструктуры, провоцирует рост проблем с вывозом мусора.
Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Подстепки. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а также ликвидации ежегодно стихийно образующихся свалок. 
 Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;
- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;
- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.
В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. 
Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

[bookmark: _Toc91434040]1.2 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
В настоящее время на территории поселения имеется и централизованное теплоснабжение, и централизованное газоснабжение. Более 80% объектов индивидуального жилищного строительства оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, 27 многоквартирных домов обеспечены централизованным теплоснабжением. Отдельно стоящие здания детского сада, общежития и администрации поселения пока также отапливаются централизованно. Протяженность подземных тепловых сетей составляет 1350 м. Обслуживание центральной котельной осуществляет МП «СтавропольРесурсСервис» муниципального района Ставропольский. 

[bookmark: _Toc91434041]1.3 Анализ текущего состояния систем водоснабжения
Источником водоснабжения сельского поселения Подстепки являются два водозабора. Питьевая вода подается из пяти водозаборных скважин. Водозабор «Северный», расположенный на северо-западе села, дополнительно оборудован станцией второго подъема и водонапорной башней, водозабор «Южный» расположен в центральной части села. Станциями водоподготовки водозаборы не оборудованы. По данным производственного контроля, 80% проб воды не соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства. 
Схема водоснабжения представлена сетью водопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.  Протяженность сети – 38,6 км. В настоящее время 30,0 км водопроводных сетей нуждаются в замене. Потери воды при подаче составляют около 12%.
 Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Подстепки питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, и, как следствие, улучшение состояния здоровья населения. 

[bookmark: _Toc91434042]1.4 Анализ текущего состояния систем водоотведения
В настоящее время все многоквартирные дома и объекты социально-культурного назначения села Подстепки подключены к централизованной системе водоотведения. Для жителей индивидуальной застройки действует выгребная система канализации, которая имеет недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вывоз канализационных стоков производится в частном порядке.
Схема водоснабжения представлена сетью безнапорных трубопроводов, предназначенных для транспортирования хозбытовых стоков от потребителей, и включает три канализационно-насосных станции, соединенных напорными трубопроводами с сетями ПАО «ТЕВИС» Протяженность напорной сети – 8,6 км., безнапорной – 21,5 км. Износ трубопроводов централизованной системы водоотведения в сельском поселении Подстепки составляет 85%. 
Таблица 3 - Информация о канализационно-насосных станциях и канализационных сетях по состоянию на 2020 год
	№ объекта
	Наименование объекта
	Водоотведение

	
	
	Установленная мощность, куб.м/час
	Подключенная нагрузка, куб.м/час
	Износ объекта, %

	1
	КНС-1
	125,00
	126,00
	85,00

	2
	КНС-2
	125,00
	63,00
	85,00

	3
	КНС-3
	150,00
	75,00
	0,00

	4
	Сети водоотведения
	402,0
	201,0 
	85,0


Таблица 4 - Информация о насосных станциях и водопроводных сетях по состоянию на 2020 год
	Наименование объекта
	Тип объекта
	Установленная мощность, куб.м/час
	Подключенная нагрузка, куб.м/час
	Износ объекта, %

	Насосная станция второго подъема
	НС
	31,25
	31,25
	85,0

	Водопроводная сеть
	сеть
	31,25
	31,25
	85,0

	Отстойник
	ОС
	31,25
	31,25
	85,0

	Водозабор "Северный"
	НС
	160,0
	31,25
	85,0

	Водозабор "Южный"
	НС
	80,0
	10,0
	85,0



[bookmark: _Toc91434043]1.5 Анализ текущего состояния систем газоснабжения
Газоснабжение сельского поселения Подстепки осуществляет филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне-Волжская газовая компания».
По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП, где снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. Протяженность уличной газовой сети составляет 234040 м на 01.01.2021 г.

[bookmark: _Toc91434044]1.6 Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов
На территории сельского поселения Подстепки организован централизованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Подстепки осуществляется 1–4 дня в неделю. Вывоз ТКО производится на специализированный полигон. Основным способом сбора ТКО из домовладений является подворная система на основании индивидуальных договоров (табл. 5).
Таблица 5 – Показатели, характеризующие вывоз отходов в с.п. Подстепки[footnoteRef:2] [2:  Муниципальная статистика. Росстат. Электронный ресурс https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020] 

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т)
	тыс. тонн
	
	
	7.6
	8
	2.31
	4.62

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов (тыс. т)
	тыс. тонн
	
	
	7.6
	8
	2
	4.24

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м)
	тыс. м3
	4.4
	4.4
	30.5
	30
	15.4
	30.8

	Вывезено за год жидких отходов
	тыс. м3
	4.4
	4.4
	
	
	
	

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов (тыс куб. м)
	тыс. м3
	
	
	30.5
	30
	13.36
	28.27







[bookmark: _Toc91434045]1.7 Анализ текущего состояния системы электроснабжения
Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ПАО «Самараэнерго». Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей осуществляют: «Самарская сетевая компания», «Межрегиональная сетевая компания», «Энергетика, связь, строительство», «Ставропольская электросеть», «Тольяттинская энергетическая компания».
Протяженность электрических сетей составляет 137 км. Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении Подстепки отсутствует.
Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Подстепки необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 
В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение, благоустройство и т.д.). 
[bookmark: __RefHeading___Toc42681461]
[bookmark: _Toc91434046]III. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

[bookmark: _Toc91434047]3.1 План развития сельского поселения
План развития сельского поселения отражен на картах генерального плана сельского поселения. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Подстепки полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Подстепки и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Подстепки.
Виды объектов местного значения сельского поселения Подстепки, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».
План комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2035 годы сопровождается Картой планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области. (приложение 1).

[bookmark: _Toc91434048]3.2 План прогнозируемой застройки
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения с.п. Подстепки приведены в табл. 6.

Таблица 6 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Подстепки, за исключением линейных объектов
	Вид зоны 
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Плотность населения, чел./га

	Жилая зона (701010100)
	1602,6087
	0,3
	0,6
	15

	
	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Подстепки планируется на следующих площадках: 
на площадке № 2 общей площадью территории – 220,31 га, расположенной севернее села (планируется размещение 1081 участок под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 162 150 кв.м, расчетная численность населения – 3 650 человек);
на площадке № 3 общей площадью территории – 29,9 га, расположенной северо-западнее села (планируется размещение 139 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 20 850 кв.м, расчетная численность населения – 487 человек);
на площадке № 4 общей площадью территории – 21,1 га, расположенной юго-западнее села, с прилегающей рекреацией общей площадью 22,7 га (планируется размещение 82 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 300 кв.м, расчетная численность населения – 287 человек);
на площадке № 5 общей площадью территории – 2 га, расположенной севернее села, восточнее площадки № 3 (планируется размещение 14 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 100 кв.м, расчетная численность населения – 49 человек);
на площадке № 6 общей площадью территории – 37,8 га, расположенной северо-западнее села (планируется размещение 427 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 64 050 кв.м, расчетная численность населения – 1494 человек);
на площадке № 7 общей площадью территории – 37,8 га, расположенной анклавом северо-западнее села (планируется размещение 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5737,5 кв.м, расчетная численность населения – 45 человек);
на площадке № 8 общей площадью территории – 17,6 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 200 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 30 000 кв.м, расчетная численность населения – 700 человек);
на площадке № 9 общей площадью территории –9,9 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 46 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 900 кв.м, расчетная численность населения – 161 человек);
на площадке № 10 общей площадью территории – 5 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 27 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 050 кв.м, расчетная численность населения – 95 человек);
на площадке № 11 общей площадью территории – 7 га, расположенной севернее села (планируется размещение 32 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 800 кв.м, расчетная численность населения – 112 человек).
на площадке № 12 общей площадью территории – 46,5 га, расположенной анклавом севернее села, южнее территории Особой экономической зоны (планируется размещение 236 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 39450 кв.м, расчетная численность населения – 920 человек).
на площадке № 13 общей площадью территории – 20,0 га, расположенной анклавом севернее села, южнее территории Особой экономической зоны (планируется размещение 157 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 23550 кв.м, расчетная численность населения – 549 человек).
на площадке № 14 общей площадью территории – 77,0 га, расположенной северо-западнее села, включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 360 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 54000 кв.м, расчетная численность населения – 1260 человек).
на площадке № 15 общей площадью территории – 19,3 га, расположенной северо-восточнее села, села включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 90 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 13500 кв.м, расчетная численность населения – 315 человек).
на площадке № 16 общей площадью территории – 15 га, расположенной северо-восточнее села, села включена в границы села по заключениям о результатах публичных слушаний в сельском поселении Подстепки (планируется размещение 70 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 10500 кв.м, расчетная численность населения – 245 человек).
на площадке № 17 общей площадью территории – 3,6 га, расположенная анклавом северо-западнее села (планируется размещение 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2250 кв.м, расчетная численность населения – 50 человек).
на площадке № 18 общей площадью территории – 67,9 га, расположенная в центральной части села, планируется размещение участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 48000 кв.м, расчетная численность населения – 1200 человек.
на площадке № 19 общей площадью территории – 23,4783 га, расположенная в северо-западной части села, планируется размещение участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 44625 кв.м, расчетная численность населения – 350 человек.
Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Подстепки планируется на следующих площадках: 
на площадке № 1 общей площадью территории – 147,5 га, расположенной севернее села (планируется размещение жилых домов усадебного и коттеджного типов, многоквартирные малоэтажные дома, индивидуальные жилые дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 922 576 кв.м);
Объекты регионального значения: 
- фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Подстепки, ул. Мира.
- фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в селе Подстепки, ул. Воскресенская, встроенный
Объекты местного значения:
- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Набережная, 71 а, корпус А (реконструкция), 550 мест, 22 класса;
- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Чкалова, 53, корпус Б (реконструкция), 275 мест, 11 классов;
- дошкольное общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, ул. Юбилейная, 9 (реконструкция);
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 1;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 1;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 2;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 2;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 14;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 12;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 15;
- дошкольное образовательное учреждение 300 мест, 12 групп, 1,1400 га, в селе Подстепки, площадка № 18;

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, площадка № 18, 1650 мест, строительство, 1 очередь, 2023 год, параметры уточнить на дальнейших стадиях разработки градостроительной документации;

- общеобразовательное учреждение в селе Подстепки, площадка № 1, 825 мест;
- общеобразовательное учреждение начального общего образования в селе Подстепки, ул. Чкалова, 825 мест;

- Спортивный комплекс с бассейном и футбольным полем, участок 3,6 га; в составе: спортивные залы 2043 м2; бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м, футбольное поле 7000 м2, спортивные площадки 4000 м2, в селе Подстепки, Площадка №18;
- Спортивный комплекс с бассейном, участок 0,8790 га; в составе: бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м (900 м2), спортивные залы 15х30 (450м2), 12х12 (144 м2), в селе Подстепки, Площадка №1;
- Спортивное плоскостное сооружение, каток, 1000 м2, летом игровая площадка, село Подстепки, ул. 40 лет Победы;
- Спортивное плоскостное сооружение, Площадка для спортивных игр 1800 м2, село Подстепки, площадка № 2
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 1;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 4;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 3;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 2;
- канализационная насосная станция в селе Подстепки, площадка № 18;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 2;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 7;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 11;
- канализационные очистные сооружения в селе Подстепки, площадка № 12;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 1;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 2;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 3;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 4;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 5;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 6;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 8;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 9;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 10;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 11;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 14;
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 18; 
- комплектные трансформаторные подстанции в селе Подстепки, площадка № 19;
- котельная в селе Подстепки, ул. Советская;
- котельная в селе Подстепки, ул. 40 лет Победы;
- котельная в селе Подстепки, площадка № 1;
- котельная в селе Подстепки, площадка № 2;
- котельная в селе Подстепки, площадка № 3;
- котельная в селе Подстепки, ул. Советская;
- котельная в селе Подстепки, ул. 40 лет Победы;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 2;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 4;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 6;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 14;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 18;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Подстепки, площадка № 19;

	Общественно-деловая зона (701010300)
	22,8816
	0,9
	2,6
	-

	
	Объект регионального значения: 
- учреждение среднего профессионального образования в селе Подстепки, ул. Полевая;
Объекты местного значения:
- организации дополнительного образования детей: - детская школа искусств, детская музыкальная школа, ул. Полевая;
- объект культуры и искусства, увеличение зала до 75 мест, в селе Подстепки, ул. Чкалова, реконструкция;
- объект культуры и искусства с залом на 500 мест, 1,5 га в селе Подстепки, ул. Полевая;

	Производственная зона (701010400)
	1560,9214
	0,8
	2,4
	-

	
	объекты регионального значения:
- пожарное депо на 4 автомашины в селе Подстёпки, ул. Полевая, в кадастровом квартале 63:32:1701003
Объекты местного значения:
- водопроводные очистные сооружения, в селе Подстёпки, ул. Полевая, в кадастровом квартале 63:32:1701001

	Зона сельскохозяйственного использования (701010500)
	167,6718
	-*
	-*
	-

	
	объекты местного значения:
- санитарно-защитное озеленение зоны кладбищ 12,8 га.

	Зона рекреационного назначения (701010600)
	24,5874
	-*
	-
	-

	
	объекты местного значения:
- Спортивное плоскостное сооружение, участок 1,0 га, теннисные корты 8000 м2, тренажёрные площадки 300 м2, село Подстепки, зона отдыха, западнее площадки №4
- сквер в границах улиц Советская, Строителей, Цветная, 3,4623 га;
- благоустройство зоны отдыха населения (оборудование пляжа, устройство пешеходных дорожек, общая площадь благоустраиваемых территорий – 21,2136 га, площадка №4, берег р. Волга

	Зона специального назначения (701010700)
	18,5891
	-*
	-*
	-

	

	объекты местного значения:
- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 5,0749 га, 1 очередь;
- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 4,4293 га, 2 очередь;
- сельское кладбище в селе Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006, площадь территории 4,5708 га, 3 очередь.


* параметры определяются при разработке документации по планировке территории;
" - " параметры не устанавливаются


[bookmark: _Toc91434049]3.3 Прогнозируемый спрос на услуги
Прогнозируемый спрос на услуги коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и показателями минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой.
Численность населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 01.01.2021 год составляет 12614 чел. Сценарий развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2035 года связан с прогнозом численности населения сельского поселения Подстепки. Согласно расчетам с использованием методов погодового баланса с учетом тенденций 2010–2020 гг., учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство ожидается увеличение численности населения. Следовательно, ожидается увеличение спроса на коммунальные услуги. 
По данным диаграммы прогноза численности населения исходя из существующих тенденций, можно отметить, что к 2035 году в сельском поселении количество жителей составит 23 632 чел. Данный прогноз дает обоснование увеличению социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки.
Согласно данным Генерального плана сельского поселения Подстепки в 2033 году планируется увеличение численности населения до 24 947 чел.
Также к 2033 году планируется увеличение жилой зоны с 1354,2 га до 1612,1 га. Общий объем нового жилищного строительства к 2033 году составит 1571,42 тыс. кв.м. Увеличение расчетной численности населения на 12 179 чел.
Прогнозный спрос на услуги коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки исходя из прироста населения и нормативной потребности представлен в таблице 7. 
Таблица 7 – Прирост спроса на услуги коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки исходя из прироста населения и нормативной потребности
	Наименование вида объекта местного значения
	Направление использования
	Ед. изм.
	Принятые нормативы
	Нормативная потребность на прирост населения 12179 чел.

	Объекты электроснабжения 
	Электропотребление 
	кВт*ч/год на 1 чел.
	950
	11570050

	
	Использование максимума электрической нагрузки 
	ч/год
	4100
	 

	Объекты газоснабжения Среднесуточный показатель потребления газа 
	Приготовление пищи на плите 
	м3/сут на 1 чел.
	0,5
	6089,5

	
	Горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя 
	м3/сут на 1 чел.
	0,5
	6089,5

	
	Отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром 
	м3/сут на 1 чел.
	7-12
	121790

	Объекты теплоснабжения Удельный расход тепловой энергии системой отопления здания 
	Жилые здания 
	кВт *ч /кв.м, за отопи-тельный период
	186
	273684,12

	
	Общеобразовательные и медицинские организации 
	кВт *ч /кв.м, за отопи-тельный период
	203
	298698,26

	
	Дошкольные образовательные учреждения 
	кВт *ч /кв.м, за отопи-тельный период
	284
	417883,28

	Объекты водоснабжения 
	Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки 
	л/сут на 1 чел.
	200
	2435800

	Объекты водоотведения 
	Удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки 
	л/сут на 1 чел.
	100% от водопо-требления 
	2435800

	Объекты, в области сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
	Нормы накопления твердых бытовых отходов общее с учетом общественных зданий 
	кг(литр)/на 1чел/год
	280-300 (1400-1500) 
	3410120
17050600




[bookmark: _Toc91434050]IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc91434051]
4.1 Цели, задачи, результаты реализации и мероприятия Программы
[bookmark: _Toc91434052]Основные цели Программы в жилищно-коммунальной сфере:
- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;
- улучшение санитарного состояния населенного пункта - сельского поселения Подстепки;
- формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.
Задачи Программы:
- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Подстепки;
- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения; 
- улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Подстепки;
- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Подстепки в жилищно-коммунальной сфере;
- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;
- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.
Реализация Программы позволит к 2035 году достигнуть следующих основных результатов:
- увеличение протяженности модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения;
- повышение удовлетворенности населения сельского поселения Подстепки уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами;
- информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; 
- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;
- увеличение количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; 
- повышение уровня знаний у населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский в вопросах управления многоквартирными домами, защиты законных прав и интересов, а также гражданской ответственности участников договорных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг. 
Перечень мероприятий Программы:
- модернизация и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;
- разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки; 
- опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами;
- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Подстепки в жилищно-коммунальной сфере;
- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;
- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области приведены в табл. 8.

Таблица 8 – Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022–2035 годы 
Объекты местного значения в сфере электроснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, год
	Основные характеристики объекта
	[bookmark: _Toc91434053]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
15000 руб.
	село Подстепки, 
в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	площадка № 2
	
	
	6,14
	10 кВ 
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	1,6
	10 кВ 
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	0,95
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,35
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	1,6
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	1,1
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,2
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	0,65
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,6
	10 кВ
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	1,2
	10 кВ
	

	2.
	Комплектные трансформаторные подстанции
15500
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	1 шт. мощностью 160 кВа, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,55
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	11 шт. мощностью 160 кВа,
1 шт. мощностью 63 кВА,
3 шт. мощностью 40 кВА,
коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,55
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа,
1 шт. мощностью 63 кВА, 
1 шт. мощностью 40 кВА, 
коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,38
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	2 шт. мощностью 160 кВа,
1 шт. мощностью 40 кВА, 
коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,56
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	1 шт. мощностью 100 кВа, 
коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,67
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	4 шт. мощностью 160 кВа,
1 шт. мощностью 63 кВА, 
коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,58
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	1 шт. мощностью 100 кВа, 
1 шт. мощностью 63 кВА, 
1 шт. мощностью 40 кВА, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,67
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 
1 шт. мощностью 63 кВА, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,55
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	
	1 шт. мощностью 250 кВа, 
1 шт. мощностью 63 кВА, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,48
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 
1 шт. мощностью 63 кВА, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,58
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	
	1 шт. мощностью 160 кВа, 
1 шт. мощностью 40 кВА, 
коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,63
	


Объекты местного значения в сфере водоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	[bookmark: _Toc91434054]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода
1528200
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	пер. Больничный
	
	2033
	0,12
	-
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	0,04
	-
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	24,53
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	3,4
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,45
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	4,05
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	0,85
	
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	2
	
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,6
	
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,8
	
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	1,5
	
	

	
	
	площадки № 14 и 19
	
	
	5,0
	
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	
	

	2.
	Водозабор
10000
	село Подстепки, в том числе
	строительство
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	артезианская скважина Q=120 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 6

	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=120 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 1
	
	2033
	
	120 тыс. куб.м
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	2 водозабора (по 1 артезианской скважине) 160 тыс. куб.м
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=40 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=175 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=12 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=24 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	
	артезианская скважина 2 шт. Q=28 куб.м/сут
	


Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	[bookmark: _Toc91434055]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные очистные сооружения
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	производительность до 750 куб.м/сут
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер объекта санитарно-защитной зоны – 200 м

	
	
	площадка № 11
	
	
	
	производительность до 550 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	производительность до 650 куб.м/сут
	

	2.
	Канализационные сети
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории


	
	
	площадка № 2
	
	
	17,45
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3,2
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	3,75
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,45
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	0,325
	
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	0,8
	
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	0,85
	
	

	
	
	площадки № 14 и 19
	
	
	5,0
	
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	
	

	3.
	Канализационная насосная станция
	село Подстепки, в том числе: 
	строительство
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	производительность – до 97 куб.м/сут
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут, 2 шт.
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	производительность – до 60 куб.м/сут , 3 шт.
	

	
	
	площадки № 14 и 19
	
	
	
	Определяется заданием на проектирование
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	
	
	


Объекты местного значения в сфере теплоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	[bookmark: _Toc91434056]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Котельная 
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2030
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

	
	
	площадка № 1
	
	
	Q=~0,8 Гкал/ч
	3 шт.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	Q=~0,5 Гкал/ч
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	Q=~0,5 Гкал/ч
	
	

	
	
	ул. Советская
	
	
	Q=~0,8 Гкал/ч
	3 шт.
	

	
	
	ул. 40 лет Победы
	
	
	Q=~0,35 Гкал/ч
	2 шт.
	




Объекты местного значения в сфере газоснабжения
	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	[bookmark: _Toc91434057]Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод 
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	2033
	
	-
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	
	
	площадка № 4
	
	
	3,85
	
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	15,94
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	3,9
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,35
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	5,6
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	0,9
	
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,7
	
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,9
	
	

	
	
	площадка № 10
	
	
	1,5
	
	

	
	
	площадка № №14, 19
	
	
	5,0
	
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	3,6
	
	

	
	
	площадка № 11
	
	
	0,85
	
	

	2.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Подстепки, в том числе:
	строительство
	
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	4 шт.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 14
	
	
	
	1 шт.
	

	
	
	площадка № 18
	
	
	
	1 шт.
	

	
	
	площадка № 19
	
	
	
	1 шт.
	




[bookmark: __RefHeading___Toc42681464][bookmark: _Toc91434058]4.2 Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, показатели качества коммунальных ресурсов
Показатели надежности систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Показатели надежности систем коммунальной инфраструктуры
	Наименование вида коммунального ресурса
	Показатели надежности

	Электроэнергия
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Количество перерывов в теплоснабжении в холодное время года

	Водоснабжение
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	Отсутствует

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения



4.3 Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки.
Таблица 10 – Финансирование Программы
	Финансируемые объекты
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027–2030
	2031–2035

	Объекты местного значения в сфере электроснабжения
	30 500
	2 500 
	2 500 
	2 500 
	3 000 
	2 000 
	8 000 
	10 000 

	Объекты местного значения в сфере водоснабжения
	258 400
	25 000 
	25 000 
	25 000 
	25 000 
	20 000 
	80 000 
	58 400 

	Объекты местного значения в сфере водоотведения
	150 000
	12 500 
	12 500 
	12 500 
	12 500 
	10 000 
	40 000 
	50 000 

	Объекты местного значения в сфере теплоснабжения
	25 800
	2 500 
	2 500 
	2 500 
	2 500 
	2 000 
	8 000 
	5 800 

	Объекты местного значения в сфере газоснабжения
	176 000
	15 000 
	15 000 
	15 000 
	15 000 
	15 000 
	45 000 
	56 000 


Финансирование указанных в перечне мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.
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[bookmark: __RefHeading___Toc42681478][bookmark: _Toc91434060]5.1 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы № 406), тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 
Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.
Таким образом, мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения не включаются в тарифы на подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения могут учитываться только при установлении индивидуальной платы за подключение. 
В соответствии с п. 85 Основ № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в т.ч. расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
При этом нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с указанным предельным уровнем нагрузки (диаметром трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.
Таким нормативным правовым актом в Самарской области является приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2018 № 1024 «Об установлении предельного уровня нагрузки и наружного диаметра трубопровода на территории Самарской области, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально» (далее – Приказ № 1024). Согласно приказу № 1024 предельный уровень нагрузки и наружный диаметр трубопровода на территории Самарской области, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально составляет 350 м3/сут. и 350 мм соответственно. 
Таким образом, мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. и существующих могут быть включены в платы за подключение только при технологическом присоединении объектов с мощностью, превышающей установленную приказом № 1024. 
Учитывая отсутствие таких объектов та территории сельского поселения Подстепки в градостроительном плане, финансирование инвестиционной проектов, включающих мероприятия по реконструкции объектов, не представляется возможным. Вместе с тем за счет тарифов на подключение может быть профинансированы мероприятия по новому строительству водопроводных сетей, необходимых для технологического присоединения вновь создаваемых объектов капитального строительства. 
Мероприятия по строительству газопроводов также могут быть также профинансированы за счет стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, а мероприятия по реконструкции существующих объектов за счет индивидуальной платы в случае подключения оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 Мпа (п. 26(23) Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314).
В этой связи реконструкция системы газоснабжения сельского поселения может быть проведена только за счет инвестиционной программы газораспределительных организаций (ООО «Газпром газораспределение Самара», ООО «Средневолжская газовая компания), финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. 
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Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2022 – 2035 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

5.3 Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

[bookmark: _Toc91434062]5.4 Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,
где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

[bookmark: _Toc91434063]5.5 Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.
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